# Të dhënat teknike

Frezë vertikale |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Numër artikulli |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 2000
Shpejtësi boshe | min-1 | 10000–25000
Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit |  | ●
Elektronikë konstante |  | ●
Lidhje për nxjerrjen e pluhurit |  | ●
Koletë të përputhshme | mm inch | 8–12 ¼–½
Goditja e shportës së bluarjes | mm | 80
PeshaA) | kg | 6,3
Klasa e mbrojtjes |  | / II

A)

  Pa kabllo energjie

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.