# Arbetsanvisningar

- Skydda fräsen mot stötar och slag.

##

- Fräsningen måste alltid utföras mot fräsens (18) rotationsriktning (mot matningsriktning). Vid fräsning i fräsens rotationsriktning kan elverktyget slitas ur händerna på dig.

### Fräsning med insticksenheten

Ställ in önskat fräsdjup.

Lägg an elverktyget med monterat fräsverktyg mot arbetsstycket och slå på elverktyget.

Tryck upplåsningsspaken för insticksfunktionen neråt och för överhandsfräsen långsamt neråt tills inställt fräsdjup har uppnåtts. Släpp upplåsningsspaken igen för att fixera detta nedsänkningsdjup.

Utför fräsningen med jämn frammatning.

Efter avslutad fräsning för upp överfräsen till översta läget.

Stäng av elverktyget efter fräsningen.

### Fräsning med kopierenheten

Ställ in önskat fräsdjup.

Starta elverktyget och för fram det till det ställe som skall bearbetas.

Utför fräsningen med jämn frammatning.

Stäng av elverktyget.

- Lägg aldrig bort elverktyget innan fräsen stannat fullständigt. Insatsverktyg som efter frånkoppling fortsätter att rotera kan orsaka personskada.

##

För bearbetning av stora arbetsstycken, t.ex. vid fräsning av spår, kan ett bräde eller en list fästas på arbetsstycket som hjälpanslag längs vilket multifunktionsfräsen förs. Vid användning av insticksenheten (38) för du multifunktionsfräsen på den plana sidan av glidplattan längs hjälpanslaget.

##

Vid kant- eller formfräsning utan parallellanslag skall fräsen vara utrustad med en styrtapp eller ett kullager.

För fram det tillslagna elverktyget från sidan och mot arbetsstycket tills fräsens styrtapp eller kullager ligger an mot den arbetsstyckekant som skall bearbetas.

För elverktyget utmed arbetsstyckekanten. Se till att supporten är vinkelrät. Ett alltför stort tryck kan skada arbetsstyckets kant.

##

Skjut parallellanslaget (28) med styrstängerna (30) i grundplattan (5) och dra åt den med skruvarna (4) enligt det mått som krävs.

Med vingskruvarna (29) kan parallellanslaget ytterligare ställas in i längdriktning.

Med reglaget (31) kan sedan de båda vingskruvarna (29) lossats längden fininställas. Ett varv motsvarar en justering på 2,0 mm, ett av delstrecken på vredet (31) motsvarar en förändring av justeringen med 0,1 mm. Se till att centreringsstiftets (32) spets hakar i arbetsstyckesytan.

Med hjälp av anslagsskenan (33) kan du ändra parallellanslagets anliggningsyta.

För det startade elverktyget med jämn frammatning och sidotryck på parallellanslaget utmed arbetsstyckekanten.

##

Montera styrhjulet (42) såsom visas på bilden.

Sätt dit styrhjulet på den böjda kanten på en platta.

##

Med hjälp av kopieringshylsan (37) kan du överföra konturer hos förlagor resp. mallar till arbetsstycken.

Välj lämplig kopieringshylsa beroende på mallens eller förlagans tjocklek. Pga kopierhylsans utskjutande höjd måste schablonen ha en tjocklek på minst 8 mm.

För att kopierhylsan (37) ska kunna användas måste SDS-kopierhyls‌adaptern (34) sättas in i glidplattan (6).

Placera kopierhylsadaptern (34) uppifrån på glidplattan (6) och skruva fast den med de båda fästskruvarna (35). Kontrollera att upplåsningsspaken för kopierhylsadaptern (36) är fritt rörlig.

Skjut upplåsningsspaken (36) i pilens riktning och sätt kopierhylsan (37) underifrån i SDS-kopierhylsadaptern (34). Kodnockarna måste härvid kännbart låsa i kopierhylsans (37) urtag.

Kontrollera avståndet mellan fräscentrum och kopierhylsans kant se Centrera fotplattan (se bild N).

- Fräsens diameter ska vara mindre än kopieringshylsans innerdiameter.

### Fräsning

Anmärkning: Tänk på att fräsen (18) alltid sticker ut från grundplattan (5). Skada inte mallen eller arbetsstycket.

För det inkopplade elverktyget med kopierhylsan (37) mot schablonen.

Vid användning av insticksenheten (38): tryck upplåsningsspaken för insticksfunktionen neråt och för överfräsen långsamt neråt tills inställt fräsdjup har uppnåtts. Släpp upplåsningsspaken igen för att fixera detta nedsänkningsdjup.

För elverktyget med utskjutande kopierhylsa (37) med tryck i sidled längs schablonen.

##

För att avståndet mellan fräscentrum och kopierhylskanten ska vara lika runtom kan kopierhylsan (37) och glidplattan (6) centreras mot varandra.

Vid användning av insticksenheten (38): tryck upplåsningsspaken för insticksfunktionen neråt och för överfräsen långsamt neråt tills inställt fräsdjup har uppnåtts. Släpp upplåsningsspaken igen för att fixera detta nedsänkningsdjup.

Lossa fästskruvarna (39) ca. 2 varv så att glidplattan (6) är fritt rörlig.

Sätt in centrerdornen (40) i verktygsfästet som bilden visar. Dra för hand så långt fast överfallsmuttern att centrerdornen ännu är fritt rörlig.

Rikta in centrerdornen (40) och kopierhylsan (37) mot varandra genom att lätt förskjuta glidplattan (6).

Dra åt fästskruvarna (39) igen.

Ta bort centrerdornen (40) ur verktygsfästet.

Vid användning av insticksenhet (38): tryck på upplåsningsspaken för insticksfunktionen och för tillbaka handöverfräsen till översta position.

##

För bearbetning av kanter kan du dessutom använda utsugshuven (41).

Fäst utsugshuven (41) med de två skruvarna i fotplattan (5). Utsugshuven (41) kan sättas fast i tre olika positioner, som visas på bilden.

För bearbetning av jämna, plana ytor tar du av utsugshuven igen.

Använd adaptern FSN-OFA (1 600 Z00 00G).