# Rregulloni thellësinë e frezimit (shih figurën E)

Thellësia e frezimit mund të rregullohet vetëm kur vegla elektrike është i fikur.

Për të rregulluar përafërsisht thellësinë e frezimit, veproni si më poshtë:

- Vendoseni veglën elektrike me frezuesin e montuar në pjesën e punës që do të përpunohet.
- Vendosni ndalesën e nivelit (8) në nivelin më të ulët; ndalesa e nivelit klikon në vend.
- Lironi vidën me krahë në ndalesën e thellësisë (9), në mënyrë që ndalesa e thellësisë (14) të lëvizë lirshëm.
- Shtypni levën e shtrëngimit për bllokimin e thellësisë së frezimit (12) në drejtim të rrotullimit ➊ dhe lëvizni ngadalë ruterin poshtë derisa freza (18) të prekë sipërfaqen e pjesës së punës. Lëshoni levën e bllokimit të thellësisë së frezimit (12) për të rregulluar këtë thellësi zhytjeje. Nëse është e nevojshme, shtypni levën e fiksimit për bllokimin e thellësisë së frezimit (12) në drejtim të rrotullimit ➋, për ta rregulluar përfundimisht.
- Shtyni poshtë ndalesën e thellësisë (14) derisa të mbështetet në ndalesën e nivelit (8). Vendoseni rrëshqitësin me shenjën e treguesit (10) në pozicionin 0 në shkallën e thellësisë së frezimit (13).
- Vendosni ndalesën e thellësisë (14) në thellësinë e dëshiruar të frezimit dhe shtrëngoni vidën me krahë në ndalesën e thellësisë (9). Sigurohuni që të mos e rregulloni më tej rrëshqitësin me shenjën treguese (10).
- Shtypni levën e fiksimit për mbylljen e thellësisë së frezimit (12) në drejtim të rrotullimit ➊ dhe zhvendoseni ruterin në pozicionin e sipërm.

Për thellësi më të mëdha frezimi, duhet të kryeni disa hapa përpunimi, secili me një sasi të vogël heqjeje të ashklave. Duke përdorur ndalesën e nivelit (8) mund ta ndani procesin e frezimit në disa hapa. Për ta bërë këtë, vendosni thellësinë e dëshiruar të frezimit duke përdorur nivelin më të ulët të ndalimit të nivelit dhe zgjidhni nivelet më të larta për hapat e parë të përpunimit.

Pas një frezimi provë, mund ta rrotulloni dorezën (16) për të rregulluar thellësinë e frezimit saktësisht në nivelin e dëshiruar; rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës për të rritur thellësinë e frezimit, rrotulloni në drejtim të kundërt për të ulur thellësinë e frezimit. Shkalla (15) shërben si udhërrëfyes. Një rrotullim korrespondon me një gamë rregullimi prej 1,5 mm, një nga ndarjet në krye të shkallës (15) korrespondon me një ndryshim në diapazonin e rregullimit prej 0,1 mm. Gama maksimale e rregullimit është ±16 mm.