# Вказівки щодо роботи

- Захищайте фрезу від поштовхів і ударів.

##

- Фрезерування повинне здійснюватися проти напрямку обертання фрези (18) (зустрічне фрезерування). При фрезеруванні в напрямку обертання фрези (попутне фрезерування) електроінструмент може вирватися у Вас з рук.

### Фрезерування із занурювальним блоком

Встановіть потрібну глибину фрезерування.

Приставте електроінструмент з монтованою фрезою до оброблюваного матеріалу та увімкніть.

Притисніть важіль розблокування функції занурення донизу та повільно опускайте фрезерний верстат з верхнім розташуванням шпинделя, поки не буде досягнута встановлена глибина фрезерування. Знову відпустіть важіль розблокування , щоб зафіксувати цю глибину врізання.

Здійснюйте фрезерування з рівномірною подачею.

Після закінчення операції фрезерування знову встановіть вертикально-фрезерну машину у найвище положення.

Після фрезерування вимкніть електроінструмент.

### Фрезерування із копіювальним блоком

Встановіть потрібну глибину фрезерування.

Увімкніть електроінструмент і підведіть його до оброблюваного місця.

Здійснюйте фрезерування з рівномірною подачею.

Вимкніть електроінструмент.

- Перш ніж відкласти електроінструмент, зачекайте, поки фреза не зупиниться повністю. Робочий інструмент, що ще рухається по інерції, може спричинити тілесні ушкодження.

##

Для обробки великих заготовок, наприклад, при фрезеруванні пазів, можна закріпити на оброблювальній деталі дошку або рейку як допоміжний упор і вести багатофункціональний фрезерний верстат уздовж допоміжного упору. При використанні занурювального блока (38) ведіть багатофункціональний фрезерний верстат пласкою стороною плити ковзання уздовж допоміжного упору.

##

При кромковому або профільному фрезеруванні без паралельного упора фрезу необхідно обладнати напрямною цапфою або шарикопідшипником.

Підведіть увімкнений електроприлад збоку до оброблювальної деталі, щоб напрямна цапфа або шарикопідшипник фрези прилягав до краю оброблювальної деталі.

Ведіть електроінструмент уздовж краю заготовки. Слідкуйте за тим, щоб зберігати прямий кут. Занадто сильне натискання може пошкодити край заготовки.

##

Встановіть паралельний упор (28) напрямними стрижнями (30) в опорну плиту (5) і затисніть його гвинтами (4) відповідно до необхідного значення.

Гвинтами-баранчиками (29) паралельний упор можна додатково налаштовувати в довжину.

За допомогою поворотної ручки (31) можна, відпустивши обидва гвинти-баранчики (29), точно налаштувати довжину. Один оберт відповідає шляху регулювання 2,0 мм, одна з поділок на поворотній ручці (31) відповідає зміні шляху регулювання на 0,1 мм. Переконайтеся, що кінчик центрувальної оправки (32) зачепився за поверхню матеріалу.

За допомогою упорної планки (33) можна змінити поверхню прилягання паралельного упора.

Водіть увімкненим електроінструментом уздовж краю оброблюваного матеріалу з рівномірною подачею, натискаючи збоку на паралельний упор.

##

Монтуйте направляюче коліщатко (42), як зображено на малюнку.

Помістіть направляюче коліщатко на вигнутий край панелі.

##

За допомогою копірної гільзи (37) можна переносити на оброблювані деталі контури зразків та шаблонів.

Оберіть копірну гільзу відповідно до товщини шаблона або зразка. Через виступаючу висоту копірної гільзи мінімальна товщина шаблона повинна становити 8 мм.

Для використання копірної гільзи (37) спочатку потрібно вставити адаптер копірної гільзи SDS (34) у плиту ковзання (6).

Вставте адаптер копірної гільзи (34) вгорі на плиту ковзання (6) та прикрутіть 2 кріпильними гвинтами (35). Слідкуйте за тим, щоб важіль розблокування адаптера копірної гільзи (36) міг вільно рухатися.

Посуньте важіль розблокування (36) у напрямку стрілки та вставте копірну гільзу (37) знизу в адаптер копірної гільзи SDS (34). При цьому кодовані кулачки повинні відчутно зайти у зачеплення в прорізах копірної гільзи (37).

Перевірте відстань від центру фрези до краю копірної гільзи див. Вирівняйте опорну плиту по центру (див. мал. N).

- Діаметр фрези має бути менший за внутрішній діаметр копірної гільзи.

### Фрезерування

Вказівка: Візьміть до уваги, що фреза (18) завжди виступає з опорної плити (5). Не пошкодьте шаблон або заготовку.

Підведіть увімкнений електроінструмент з копірною гільзою (37) до шаблону.

При використанні занурювального блока (38): притисніть важіль розблокування функції занурення вниз і повільно рухайте вертикально-фрезерний верстат вниз, поки не буде досягнута встановлена ​​глибина фрезерування. Знову відпустіть важіль розблокування , щоб зафіксувати цю глибину врізання.

Ведіть електроінструмент з виступаючою копірною гільзою (37) вздовж шаблона, притискаючи збоку.

##

Щоб відстань від центру фрези до краю копірної гільзи всюди була однаковою, за необхідності копірну гільзу (37) та плиту ковзання (6) можна відцентрувати відносно одна одної.

При використанні занурювального блока (38): притисніть важіль розблокування функції занурення вниз і повільно рухайте вертикально-фрезерний верстат вниз, поки не буде досягнута встановлена ​​глибина фрезерування. Знову відпустіть важіль розблокування , щоб зафіксувати цю глибину врізання.

Відпустіть кріпильні гвинти (39) прибл. на 2 оберти, щоб опорна плита (6) могла вільно рухатися.

Встановіть центрувальну оправку (40) у патрон, як показано на малюнку. Затягніть накидну гайку вручну, щоб центрувальна оправка могла вільно рухатися.

Вирівняйте центрувальну оправку (40) та копірну гільзу (37) відносно одна одної, трохи пересунувши опорну плиту (6).

Знову міцно затягніть кріпильні гвинти (39).

Зніміть центрувальну оправку (40) з патрона.

При використанні занурювального блока (38): притисніть важіль розблокування для функції занурення та поверніть вертикально-фрезерний верстат у найвище положення.

##

Ви також можете використовувати витяжний ковпак (41) при обробці крайок.

Закріпіть витяжний ковпак (41) за допомогою 2 гвинтів на опорній плиті (5). Витяжний ковпак (41) можна закріпити в 3 різних положеннях, як показано на малюнку.

Знімайте витяжний ковпак при обробці гладких рівних поверхонь.

Використовуйте перехідник FSN-OFA (1 600 Z00 00G).