# Punerea în funcţiune

##

Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectării turaţiei (17) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării.

1–2 | Turaţie joasă
3–4 | Turaţie medie
5–6 | Turaţie înaltă

Valorile prezentate în tabel sunt valori orientative. Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

Material | Diametrul dispozitivului de frezare [mm] | Poziţie rozetă de reglare
--- | --- | ---
Lemn de esenţă tare (fag) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Lemn de esenţă moale (pin) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Plăci din PAL | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Materiale plastice | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminiu | 4–15 16–40 | 1–2 1

După un timp de lucru mai îndelungat cu o turaţie redusă, trebuie să laşi scula electrică să funcţioneze în gol la turaţie maximă timp de aproximativ 3 minute, pentru a se răci.

##

Înainte de conectare, reglează adâncimea de frezare.

Pentru conectarea sculei electrice, apasă uşor tasta de blocare şi deblocare a butonului de pornire/oprire (20), apoi apasă butonul de pornire/oprire (19) şi menţine-l apăsat.

Pentru blocarea sculei electrice, porneşte scula electrică şi apasă tasta de blocare şi deblocare a butonului de pornire/oprire (20). Mai întâi eliberează butonul de pornire/oprire (19), iar apoi apasă tasta de blocare şi deblocare a butonului de pornire/oprire (20).

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (19), respectiv, dacă acesta este blocat cu tasta de fixare (20), apasă scurt comutatorul de pornire/oprire (19), iar apoi eliberează-l.

##

Sistemul electronic constant menţine turaţia aproape constantă la funcţionarea în gol şi sub sarcină, asigurând un randament uniform de lucru.

##

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul motor în momentul pornirii, prelungind astfel durata de viaţă utilă a motorului.