# 操作機器

##

利用轉速預設轉鈕 (17)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求預設轉速。

1−2 | 低轉速
3−4 | 中轉速
5−6 | 高轉速

表格中的值僅供參考。合適的轉速會因物料或工作狀況而不同，唯有實際操作才能夠找到最佳設定。

工件物料 | 銑刀直徑 [mm] | 轉鈕的位置
--- | --- | ---
硬木（櫸木） | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
軟木（松） | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
塑合板 | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
塑料 | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
鋁材 | 4−15 16−40 | 1−2 1

使用低轉速長期操作之後，應該讓電動工具以最大轉速空轉約 3 分鐘來幫助機器冷卻。

##

在啟動前調整銑深。

若要啟動電動工具，請輕按一下電源開關的鎖定與解鎖鍵 (20)，然後按下電源開關 (19) 並按住不放。

若要鎖定電動工具，請啟動電動工具並按下電源開關的鎖定與解鎖鍵 (20)。先放開電源開關 (19) 然後再放開電源開關的鎖定與解鎖鍵 (20)。

若要關閉電動工具，請放開電源開關 (19)，若被鎖止按鍵 (20) 鎖住，則輕按一下電源開關 (19) 再放開即可。

##

不論機器處在負載或空載狀態，恆定電子裝置都能夠穩定轉速，確保一致的工作效率。

##

電子控制的緩速起動功能可以限制開機時的扭力，並延長馬達的使用壽命。