# Komponente sa slike

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Ručka sa desne strane (izolirana površina za držanje)
(2) | Taster za blokadu vretena
(3) | Zaštita od piljevine
(4) | Leptir zavrtanj za poluge vođice paralelnog graničnika (2x)
(5) | Osnovna ploča
(6) | Klizna ploča
(7) | Prihvat za poluge vođice paralelnog graničnika
(8) | Stepenasti graničnik
(9) | Leptir zavrtanj za podešavanje graničnika za dubinu
(10) | Klizač sa indeksiranom oznakom
(11) | Drška levo (izolirana površina za držanje)
(12) | Zatezna poluga za blokadu dubine glodanja
(13) | Skala za podešavanje dubine glodanja
(14) | Graničnik za dubinu
(15) | Skala za precizno podešavanje dubine glodanja
(16) | Obrtno dugme za fino podešavanje dubine glodanja (jedinica za uranjanje)
(17) | Točkić za podešavanje broja obrtaja
(18) | Glodalo A)
(19) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(20) | Taster za fiksiranje i deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje
(21) | Viljuškasti ključ (17 mm, 24 mm)
(22) | Preklopna navrtka sa steznom čaurom
(23) | Usisni adapter (jedinica za uranjanje)
(24) | Nazubljeni zavrtanj za usisni adapter (2x)
(25) | Usisno crevo (Ø 35 mm)A)
(26) | Usisni adapter (jedinica za kopiranje)A)
(27) | Međuprsten za usisni adapterA)
(28) | Paralelni graničnik
(29) | Leptir zavrtanj za grubo podešavanje paralelnog graničnika
(30) | Poluga vođice za paralelni graničnik
(31) | Obrtno dugme za fino podešavanje paralelnog graničnika
(32) | Igla za centriranje
(33) | Granična šina koja se može podešavati za paralelan graničnik
(34) | SDS-adapter kopirne čaure
(35) | Pričvrsni zavrtanj za adapter čaure za kopiranje (2x)
(36) | Poluga za deblokadu za adapter čaure za kopiranje
(37) | Kopirna čaura
(38) | Uranjajuća jedinica
(39) | Pričvrsni zavrtanj za kliznu ploču
(40) | Vrh za centriranjeA)
(41) | Usisna hauba za obradu ivica
(42) | Vodeći točakA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.