# Mise en marche

##

La molette de présélection de vitesse (17) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise, même en cours de fonctionnement.

1–2 | vitesse lente
3–4 | vitesse moyenne
5–6 | vitesse élevée

Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs indicatives. La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant des essais.

Matériau | Diamètre de la fraise [mm] | Position molette de sélection
--- | --- | ---
Bois dur (hêtre) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Bois tendre (pin) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Panneaux agglomérés | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastiques | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Après avoir travaillé à une petite vitesse pendant une période relativement longue, faites tourner l’outil électroportatif à vide au régime maximal pendant env. 3 minutes pour le refroidir.

##

Réglez la profondeur de fraisage souhaitée avant de mettre en marche l’outil.

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez légèrement sur le bouton de blocage/déblocage de l’interrupteur Marche/Arrêt (20) puis appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (19) et maintenez-le enfoncé.

Pour bloquer l’outil électroportatif, allumez-le et appuyez sur le bouton de blocage/déblocage de l’interrupteur Marche/Arrêt (20). Relâchez d’abord l’interrupteur Marche/Arrêt (19) puis le bouton de blocage/déblocage de l’interrupteur Marche/Arrêt (20).

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (19). S’il a été bloqué avec le bouton de blocage (20), appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (19) puis relâchez-le.

##

La constante électronique permet de maintenir presque constante la vitesse de rotation en ‌marche à vide et en charge, et assure ainsi une performance régulière.

##

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.