# Üzembe helyezés

##

A (17) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni.

1–2 | Alacsony fordulatszám
3–4 | Közepes fordulatszám
5–6 | Magas fordulatszám

A táblázatban található értékek tájékoztató jellegűek. A szükséges fordulatszám a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságaitól és a munka egyéb feltételeitől függ, ezt a legjobb gyakorlati próbával megállapítani.

Anyag | Maró átmérő [mm] | A szabályozókerék helyzete
--- | --- | ---
Keményfa (bükkfa) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Puhafa (fenyő) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Falapok | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Műanyagok | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alumínium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszámmal dolgozott, akkor az elektromos kéziszerszámot a lehűtéshez kb. 3 percig maximális fordulatszám‌mal üresjáratban járassa.

##

A bekapcsolás előtt állítsa be a kívánt marási mélységet.

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához nyomja meg enyhén a be-/kikapcsoló rögzítő- és kioldógombját (20), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót (19).

Az elektromos kéziszerszám zárolásához kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot, és nyomja meg a be-/kikapcsoló rögzítő- és kioldógombját (20). Először a be-/kikapcsolót (19) engedje el, majd a be-/kikapcsoló rögzítő- és kioldógombját (20).

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a (19) be-/kikapcsolót, illetve, ha az az adott helyzetben a (20) rögzítőgombbal rögzítve van, nyomja be rövid időre, majd engedje el a (19) be-/kikapcsolót.

##

A konstanselektronika a fordulatszámot üresjáratban és terhelés alatt gyakorlatilag állandó értéken tartja és garantálja az egyenletes munkateljesítményt.

##

Az elektronikus lágy indítás bekapcsoláskor korlátozza a forgatónyomatékot és megnöveli a motor élettartamát.