# Umetanje glodalice (videti sliku A)

- Za ubacivanje i promenu glodala preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica.

Zavisno od svrhe upotrebe na raspolaganju su alati glodala u najrazličitijim izvedbama i kvalitetima.

Glodala od brzoreznog čelika (HSS) su namenjene za obradu mekih materijala kao što su npr. meko drvo ili plastika.

Glodala sa sečivima od čvrstog metala (HM) su specijalno namenjene za tvrde i abrazivne materijale, kao što je npr. tvrdo drvo i aluminijum.

Originalna glodala iz obimnog Bosch programa pribora možete da dobijete kod Vaše specijalizovane trgovine.

Koristite samo besprekorna i čista glodala.

Po mogućstvu koristite glodalicu sa prečnikom držalje od 12 mm.

Možete da zamenite glodalicu kada je motor glodalice umetnut u jedinicu za uranjanje/jedinicu za kopiranje. Ipak mi preporučujemo zamenu alata sa demontiranim motorom glodalice.

- Izvucite motor glodalice iz jedinice za uranjanje/jedinice za kopiranje.
- Pritisnite taster za blokadu vretena (2) (➊) i držite ga čvrsto pritisnutim. Eventualno ručno malo okrenite vreteno dok blokada ne ulegne.
  Aktivirajte taster za blokadu vretena (2) samo u stanju mirovanja.
- Alternativno, vreteno možete zaključati i dodatnim viljuškastim ključem.
- Otpustite preklopnu navrtku (22) pomoću viljuškastog ključa (21) (širina ključa 17 mm i 24 mm) obrtanjem suprotno od smera kretanja kazaljke na satu (➋).
- Gurnite glodalicu u steznu čauru. Osovina glodala mora biti uvučena najmanje 20 mm u steznu čauru.
- Pritegnite preklopnu navrtku (22) pomoću viljuškastog ključa (21) (širina ključa 17 mm i 24 mm) obrtanjem u smeru kretanja kazaljki na satu. Otpustite taster za blokadu vretena (2) ili uklonite dodatni viljuškasti ključ.

- Bez montirane kopirne čaure, nemojte da umećete glodala sa prečnikom koji je veći od 50 mm. Ove glodalice ne odgovaraju zbog osnovne ploče.

- Nemojte nikako da zatežete zatezna klešta sa obuhvatnom navrtkom, dok se ne postavi brusno telo. Zatezna klešta mogu da se oštete.