# Dati tecnici

Fresatrice verticale |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000
Numero di giri a vuoto | giri/min | 10000–25000
Preselezione del numero di giri |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Attacco per l’aspirazione della polvere |  | ●
Pinze di serraggio compatibili | mm pollici | 8–12 ¼–½
Corsa della fresa | mm | 80
PesoA) | kg | 6,3
Classe di protezione |  | / II

A)

  Senza cavo di alimentazione

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.