# Ajuste de la profundidad de fresado (ver figura E)

El ajuste de la profundidad de fresado solamente deberá realizarse con la herramienta eléctrica desconectada.

Para el ajuste aproximado de la profundidad de fresado proceder de la manera siguiente:

- Coloque la herramienta eléctrica con la fresa montada sobre la pieza para mecanizar.
- Ajuste el tope escalonado (8) al escalón más bajo; el tope escalonado encastra perceptiblemente.
- Suelte el tornillo de mariposa en el tope de profundidad (9), de manera que el tope de profundidad (14) pueda moverse libremente.
- Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (12) en sentido de giro ➊ y guíe la fresadora de superficie lentamente hacia abajo, hasta que la fresa (18) toque la superficie de la pieza de trabajo. Suelte de nuevo la palanca de fijación de la profundidad de fresado (12), para fijar esta profundidad de entrada. Si es necesario, presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (12) en sentido de giro ➋, para fijarla definitivamente.
- Presione el tope de profundidad (14) hacia abajo, hasta que asiente en el tope escalonado (8). Coloque la corredera con la marca de índice (10) en la posición "0" en la escala de profundidad de fresado (13).
- Ajuste el tope de profundidad (14) a la profundidad de fresado deseada y apriete firmemente el tornillo de mariposa en el tope de profundidad (9). Preste atención, a que ya no se desajuste la corredera con la marca de índice (10).
- Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (12) en sentido de giro ➊ y guíe la fresadora de superficie a la posición superior.

Al realizar fresados profundos éstos deberán realizarse en varias pasadas ajustando en cada caso una profundidad de fresado reducida. Con la ayuda del tope de nivel (8) puede distribuir el proceso de fresado en varios escalones. Para ello, ajuste la profundidad de fresado deseada en la posición correspondiente al escalón más bajo del tope, y comience a fresar con un escalón alto, girando a continuación el tope para ir aumentado la profundidad de fresado en cada pasada.

Tras realizar un fresado de prueba, puede ajustar con precisión la profundidad de inmersión a la medida deseada girando el botón giratorio (16). Gire en sentido horario para aumentar la profundidad de fresado y en sentido antihorario para disminuirla. La escala (15) es de gran utilidad para la orientación. Una vuelta corresponde a un recorrido de ajuste de 1,5 mm; una de las rayas divisorias en el borde superior de la escala (15) corresponde a una modificación del recorrido de ajuste de 0,1 mm. El máximo recorrido de ajuste asciende a ±16 mm.