# Pengoperasian pertama kali

##

Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih terlebih dulu dengan roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran (17) selama pengoperasian.

1−2 | kecepatan putaran rendah
3−4 | kecepatan putaran sedang
5−6 | kecepatan putaran tinggi

Nilai-nilai yang tercantum dalam tabel adalah nilai referensi. Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada bahan yang dikerjakan dan kondisi pengerjaan dan dapat ditetapkan melalui uji coba secara praktis.

Bahan | Diameter pisau frais [mm] | Posisi roda penyetel
--- | --- | ---
Kayu keras (fagus silvatica) | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
Kayu lunak (pinus) | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
Papan partikel | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
Bahan sintetis | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
Aluminium | 4−15 16−40 | 1−2 1

Setelah digunakan dalam waktu yang lama dengan kecepatan putaran rendah, biarkan perkakas listrik beroperasi dengan kecepatan putaran maksimal pada kecepatan idle sekitar 3 menit agar menjadi dingin..

##

Atur kedalaman frais sebelum menghidupkan alat.

Untuk menghidupkan perkakas listrik, tekan singkat tombol pengunci dan pembuka kunci untuk sakelar on/off (20), lalu tekan dan tahan sakelar on/off (19).

Untuk mengunci perkakas listrik, hidupkan perkakas listrik, lalu tekan tombol pengunci dan pembuka kunci untuk sakelar on/off​ (20). Lepaskan terlebih dahulu sakelar on/off (19), lalu tombol pengunci dan pembuka kunci untuk sakelar on/off (20).

Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan sakelar on/off (19) atau jika terkunci dengan tombol pengunci (20), tekan singkat sakelar on/off (19), lalu lepaskan.

##

Kontrol elektronik konstan membuat kecepatan putaran berjalan tanpa beban dan sewaktu dibebani hampir selalu konstan dan menjamin hasil kerja yang merata.

##

Start halus elektronik akan membatasi torsi saat perkakas dihidupkan dan meningkatkan masa pakai mesin.