# Θέση σε λειτουργία

##

Με τον τροχίσκο ρύθμισης της προεπιλογής του αριθμού στροφών (17) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

1–2 | χαμηλός αριθμός στροφών
3–4 | μεσαίος αριθμός στροφών
5–6 | υψηλός αριθμός στροφών

Οι τιμές που απεικονίζονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές τιμές. Ο απαραίτητος αριθμός στροφών εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

Επεξεργαζόμενο υλικό | Διάμετρος φρέζας [mm] | Θέση τροχίσκου ρύθμισης
--- | --- | ---
Σκληρό ξύλο (οξιά) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Μαλακό ξύλο (πεύκο) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Μοριοσανίδες | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Συνθετικά υλικά | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Αλουμίνιο | 4–15 16–40 | 1–2 1

Μετά από εργασία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας με μικρό αριθμό στροφών για να κρυώσει το ηλεκτρικό εργαλείο, πρέπει να το αφήσετε περίπου 3 λεπτά να λειτουργεί στον μέγιστο αριθμό στροφών χωρίς φορτίο.

##

Πριν την ενεργοποίηση ρυθμίστε το βάθος φρεζαρίσματος.

Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ακινητοποίησης και απασφάλισης του διακόπτη On/Off (20), μετά πατήστε τον διακόπτη On/Off (19) και κρατήστε τον πατημένο.

Για την ακινητοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης και απασφάλισης του διακόπτη On/Off (20). Αφήστε πρώτα τον διακόπτη On/Off (19) ελεύθερο και μετά το πλήκτρο ακινητοποίησης και απασφάλισης του διακόπτη On/Off (20).

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου αφήστε τον διακόπτη On/Off (19) ελεύθερο ή όταν είναι κλειδωμένος με το πλήκτρο ακινητοποίησης (20), πατήστε σύντομα τον διακόπτη On/Off (19) και αφήστε τον μετά ελεύθερο.

##

Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση διατηρεί τον αριθμό στροφών σχεδόν σταθερό και χωρίς και με φορτίο και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη απόδοση εργασίας.

##

Η ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση περιορίζει τη ροπή στρέψης κατά τη θέση σε λειτουργία και αυξάνει έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.