# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

คุณสามารถหมุนปุ่มปรับความเร็วรอบล่วงหน้า (17) เพื่อเลือกความเร็วรอบที่ต้องการได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่

1−2 | ความเร็วรอบต่ำ
3−4 | ความเร็วรอบปานกลาง
5−6 | ความเร็วรอบสูง

ในตารางต่อไปนี้เป็นค่าแนะนำ ความเร็วรอบที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องเซาะ [มม.] | ตำแหน่งปุ่มหมุน
--- | --- | ---
ไม้เนื้อแข็ง (ไม้บีช) | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
ไม้เนื้ออ่อน (ไม้สน) | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
ชิปบอร์ด | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
พลาสติก | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
อะลูมิเนียม | 4−15 16−40 | 1−2 1

หลังจากทำงานที่ความเร็วรอบต่ำเป็นเวลานาน ท่านควรเดินเครื่องมือไฟฟ้าตัวเปล่าที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 3 นาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลง

##

ปรับตั้งความลึกในการเซาะก่อนเปิดใช้งานเครื่อง

สำหรับการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้ดันปุ่มล็อคและปลดล็อคสำหรับสวิทช์เปิด-ปิด (20) เบาๆ แล้วกดสวิทช์เปิด-ปิด (19) ค้างไว้

สำหรับการล็อคเครื่องมือไฟฟ้า ให้เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า แล้วกดปุ่มล็อคและปลดล็อคสำหรับสวิทช์เปิด-ปิด (20) ปล่อยสวิทช์เปิด-ปิด (19) เป็นอย่างแรก แล้วปล่อยปุ่มล็อคและปลดล็อคสำหรับสวิทช์เปิด-ปิด (20)

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (19) หรือในกรณีที่ถูกล็อคด้วยปุ่มล็อค (20) ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (19) สั้นๆ และปล่อยนิ้ว

##

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คงที่จะรักษาความเร็วรอบขณะเดินเครื่องตัวเปล่าและขณะใช้งานให้มีค่าเกือบคงที่ และทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ

##

ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวลแบบอิเล็กทรอนิกส์จะจำกัดแรงบิดเมื่อเปิดเครื่องและช่วยยึดอายุใช้งานของมอเตอร์