# Pengisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.
Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengi‌sap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu de‌ngan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja. Debu dapat tersulut de‌ngan mudah.

##

Adaptor pengisap (23) dapat dipasang ke depan atau ke belakang dengan sambungan slang.

Jika adaptor ring penyalinan terpasang (34), adaptor ring penyalinan harus diputar 180° sehingga adaptor pengisap (23) tidak menyentuh tuas pembuka kunci (36).

Kencangkan adaptor pengisap (23) dengan 2 sekrup knurled (24) pada pelat dasar (5).

Untuk menjamin pengisapan yang optimal, adaptor pengisap harus dibersihkan (23) secara berkala.

##

Adaptor pengisap (26) dapat dipasang ke depan atau ke belakang dengan sambungan slang.

Jika adaptor ring penyalinan terpasang (34), pasang adaptor pengisapan (26) menggunakan 2 sekrup knurled (24) ke pelat dasar (5). Pada penggunaan tanpa adaptor ring penyalinan (34), pasang ring perantara (27) pada adaptor pengisap (26), seperti yang ditunjukkan pada gambar.

##

Pasang slang pengisap (Ø 35 mm) (25) (aksesori) pada adaptor pengisap yang terpasang. Sambungkan slang pengisap (25) dengan pengisap debu (aksesori).

Perkakas listrik dapat disambungkan secara langsung ke stopkontak pada pengisap debu serbaguna Bosch dengan perangkat start jarak jauh. Jika perkakas listrik dihidupkan, mesin pengisap akan hidup secara otomatis.

Pengisap debu harus cocok untuk bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat melakukan pengisapan debu kering atau debu yang dapat membahayakan kesehatan serta memicu kanker.