# Puštanje u rad

##

Pomoću točkića za podešavanje broja obrtaja (17) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada.

1−2 | nizak broj obrtaja
3−4 | srednji broj obrtaja
5−6 | visok broj obrtaja

Vrednosti prikazane na tabeli su orijentacione vrednosti. Neophodan broj obrtaja zavisi od radnog materijala i uslova rada i može da se utvrdi u praktičnom eksperimentu.

Radni materijal | Prečnik glodala [mm] | Pozicija točkića za podešavanje
--- | --- | ---
Tvrdo drvo (bukva) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Meko drvo (bor) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Iverica | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastika | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminijum | 4–15 16–40 | 1–2 1

Posle dužeg rada sa malim brojem obrtaja tre‌balo bi električni alat ostaviti da se okreće radi hlađenja otpr. 3 minuta pri maksimalnom broju obrtaja u praznom hodu.

##

Pre uključivanja, podesite željenu dubinu glodanja.

Za uključivanje električnog alata, pritisnite taster za fiksiranje i deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje (20), a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (19) i držite ga pritisnutim.

Za fiksiranje električnog alata, uključite električni alat i pritisnite taster za fiksiranje i deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje (20). Prvo otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (19), a zatim taster za fiksiranje i deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje (20).

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (19) odn. kada je blokiran pomoću tastera za fiksiranje (20), pritisnite nakratko prekidač za uključivanje/isključivanje (19) i onda ga pustite.

##

Konstantna elektronika drži broj obrtaja u praznom hodu i opterećenju skoro konstantne i obezbeđuje ravnomeran učinak u radu.

##

Elektronski lagani start ograničava obrtni momenat pri uključivanju i produžuje vek motora.