# Norādes par darbu

- Sargājiet frēzēšanas darbinstrumentus no kritieniem un triecieniem.

##

- Frēzēšanas laikā instruments vienmēr jāpārvieto pret frēzes (18) griezējšķautņu pārvietošanās virzienu (pretējs virziens). Pārvietojot elektroinstrumentu frēzes griezējšķautņu kustības virzienā (vienāds virziens), tas var tikt izrauts no rokām.

### Frēzēšana ar iegremdējamo vienību

Iestatiet vēlamo frēzēšanas dziļumu.

Novietojiet elektroinstrumentu ar tajā ie‌stip‌rinātu frēzi uz apstrādājamā priekšmeta virsmas un tad ieslēdziet instrumentu.

Nospiediet iegremdēšanas funkcijas atbrīvošanas sviru uz leju un lēnām pārvietojiet frēzēšanas bloku uz leju, līdz sasniedzat iestatīto frēzēšanas dziļumu. Atlaidiet atbloķēšanas sviru , fiksējot šo iegremdēšanas dziļumu.

Veiciet frēzēšanu, vienmērīgi pārvietojot elektroinstrumentu.

Pēc frēzēšanas operācijas beigām pārvietojiet frēzēšanas bloku augšējā stāvoklī.

Pēc frēzēšanas izslēdziet elektroinstrumentu.

### Frēzēšana ar kopējošo vienību

Iestatiet vēlamo frēzēšanas dziļumu.

Ieslēdziet elektroinstrumentu un pārvietojiet to uz apstrādājamo vietu.

Veiciet frēzēšanu, vienmērīgi pārvietojot elektroinstrumentu.

Izslēdziet elektroinstrumentu.

- Nenovietojiet elektroinstrumentu, pirms tajā iestiprinātais frēzēšanas darbinstruments nav pilnīgi apstājies. Pēc elektroinstrumenta izslēgšanas tajā iestiprinātais darbinstruments zināmu laiku turpina rotēt un var izraisīt savainojumus.

##

Lai apstrādātu liela izmēra apstrādājamos priekšmetus, piemēram, veiktu gropju iefrēzēšanu, uz apstrādājamā priekšmeta virsmas var nostiprināt koka dēli vai līsti un izmantot to kā palīgvadotni, vadot daudzfunkcionālo frēzi gar šīs palīgvadotnes malu. Izmantojot iegremdējamo vienību (38), vadiet daudzfunkcionālo frēzi gar palīgvadotnes slīdplāksnes taisno malu.

##

Veicot malu vai formu frēzēšanu bez paralēlās vadotnes, jāizmanto frēzēšanas darbinstrumenti, kas apgādāti ar atdures elementu vadotnes izciļņa vai gultņa veidā.

Tuviniet ieslēgtu elektroinstrumentu apstrādājamā priekšmeta malai, līdz tai pieskaras frēzēšanas darbinstrumenta vadotnes izcilnis vai gultnis.

Pārvietojiet elektroinstrumentu gar apstrādājamā priekšmeta malu. Sekojiet, lai instrumenta pamatne stingri saskartos ar apstrādājamā priekšmeta virsmu. Pārāk spēcīgs spiediens var sabojāt apstrādājamā priekšmeta malu.

##

Iebīdiet paralēlo atduri (28) ar vadstieņiem (30) pamatplāksnē (5) un stingri fiksējiet tos ar skrūvēm (4) stāvoklī, kas atbilst vajadzīgajam attālumam.

Ar spārnskrūvēm (29) paralēlo atduri var papildus var pārvietot gareniski.

Ar rokturi (31) var precīzi noregulēt garumu, pirms tam atskrūvējot abas spārnskrūves (29). Viens apgrieziens atbilst rādiusa izmaiņa par 2,0 mm, bet katrai no grozāmās pogas iedaļām (31) atbilst rādiusa izmaiņa par 0,1 mm. Raugiet, lai centrējošā stieņa (32) smaile iedurtos apstrādājamā priekšmeta virsmā.

Izmantojot atdures sliedi (33), varat mainīt paralēlās atdures efektīvo kontaktvirsmu.

Vienmērīgi virziet ieslēgtu elektroinstrumentu gar apstrādājamā priekšmeta malu tā, ka paralēlā vadotne mēreni spiež no sāniem.

##

Samontējiet vadotnes ratu (42), kā parādīts attēlā.

Novietojiet vadotnes ratu uz plāksnes izliektās malas.

##

Ar kopējošās vadotnes (37) palīdzību var pārnest oriģinālo priekšmetu vai šablonu kontūras uz apstrādājamo priekšmetu.

Izvēlieties piemērotu kopējošo vadotni, kas atbilst šablona vai oriģinālā priekšmeta biezumam. Kopējošajai vadotnei ir lejup vērsta centrālā apmale, tāpēc šablona biezumam jābūt vismaz 8 mm.

Lai lietotu kopējošo vadotni (37), pirms tam SDS kopējošās vadotnes adapters (34) jāievieto slīdplāksnē (6).

Kopējošās vadotnes adapteri (34) no augšas uzlieciet uz slīdplates (6) un pieskrūvējiet ar 2 stiprināšanas skrūvēm (35). Pievērsiet uzmanību, lai atbloķēšanas svira kopējošās vadotnes adapterim (36) būtu brīvkustīga.

Bīdiet atbloķēšanas sviru (36) bultiņas virzienā un kopējošo vadotni (37) no apakšas ielieciet SDS kopējošās vadotnes adapterī (34). Kodējošajiem izciļņiem jānofiksējas kopējošās vadotnes (37) izgriezumos.

Pārbaudiet attālumu no frēzes centra un kopējošās uzmavas malas skatīt Pamatplāksnes centrēšana (skatīt attēlu N).

- Izvēlieties frēzi, kuras diametrs ir mazāks par kopējošās vadotnes iekšējo diametru.

### Frēzēšanas gaita

Piezīme. Sekojiet, lai frēzēšanas darbinstruments (18) nepieskartos pamatnes plāksnei (5). Sekojiet, lai netiktu bojāts šablons vai apstrādājamais priekšmets.

Tuviniet ieslēgtu elektroinstrumentu ar kopējošo vadotni (37) šablona malai.

Izmantojot iegremdējamo vienību (38): nospiediet iegremdēšanas funkcijas atbrīvošanas sviru uz leju un lēnām pārvietojiet frēzēšanas bloku uz leju, līdz sasniedzat iestatīto frēzēšanas dziļumu. Atlaidiet atbloķēšanas sviru , fiksējot šo iegremdēšanas dziļumu.

Virziet elektroinstrumentu tā, ka kopējošās vadotnes (37) apmale spiež uz šablonu no sāniem.

##

Lai attālums no frēzes vidus līdz kopējošajai vadotnei viscaur būtu vienāds, kopējošo vadotni (37) un slīdplati (6), ja nepieciešams, var centrēt vienu pret otru.

Izmantojot iegremdējamo vienību (38): nospiediet iegremdēšanas funkcijas atbrīvošanas sviru uz leju un lēnām pārvietojiet frēzēšanas bloku uz leju, līdz sasniedzat iestatīto frēzēšanas dziļumu. Atlaidiet atbloķēšanas sviru , fiksējot šo iegremdēšanas dziļumu.

Atskrūvējiet stiprināšanas skrūves (39) par apm. 2 apgriezieniem, lai slīdplate (6) brīvi pārvietojama.

Novietojiet centrēšanas tapu (40), kā parādīts attēlā, darbinstrumenta turētājā. Pievelciet virsuzgriezni ar roku tā, lai centrēšanas tapa vēl brīvi kustētos.

Noregulējiet centrēšanas tapu (40) un kopējošo vadotni (37) vienu pret otru, nedaudz pārbīdot slīdplati (6).

Atkal cieši pievelciet stiprināšanas skrūves (39).

Izņemiet centrēšanas tapu (40) no darbinstrumenta turētāja.

Izmantojot iegremdējamo vienību (38): nospiediet iegremdēšanas funkcijas atbrīvošanas sviru un pārvietojiet frēzēšanas bloku atpakaļ visaugstākajā pozīcijā.

##

Malu apstrādei iespējams izmantot papildu nosūkšanas pārsegu (41).

Piestipriniet nosūkšanas pārsegu (41) ar 2 skrūvēm pie pamatplāksnes (5). Nosūkšanas pārsegu (41) var piestiprināt 3 dažādās pozīcijās, kā parādīts attēlā.

Lai apstrādātu gludas virsmas, atkal noņemiet nosūkšanas pārsegu.

Izmantojiet FSN-OFA adapteri (1 600 Z00 00G).