# Hướng Dẫn Sử Dụng

- Tránh không để mũi phay chịu sự va đập và bị tác động mạnh.

##

- Quá trình phay phải luôn được thực hiện theo cùng chiều quay của máy phay (18) (chuyển động cắt đi lên). Khi phay theo cùng chiều quay của mũi phay (chuyển động cắt đi xuống), máy có thể bị đẩy rời ra, làm cho người sử dụng mất điều khiển.

### Phay bằng thiết bị nhúng

Chỉnh độ sâu máy mong muốn.

Đặt máy đã gắn mũi phay lên trên vật được gia công để làm việc và cho dụng cụ điện hoạt động.

Hãy nhấn cần nhả khóa cho chức năng nhúng xuống dưới và từ từ dẫn bào xoi xuống dưới, cho đến khi đạt tới độ sâu phay đã thiết lập. Hãy nhả cần nhả khóa , để cố định độ sâu nhúng chìm.

Tiến hành quy trình phay với thao tác gia công đều tay.

Sau khi hoàn tất qui trình phay, đưa máy phay lên vị trí trên cùng.

Sau khi phay, tắt dụng cụ điện.

### Phay bằng thiết bị sao chép

Chỉnh độ sâu máy mong muốn.

Mở cho máy hoạt động và đưa máy đến vị trí cần được phay.

Tiến hành quy trình phay với thao tác gia công đều tay.

Tắt dụng cụ điện.

- Không được đặt dụng cụ điện xuống cho đến khi máy phay đã ngừng quay hoàn toàn. Các dụng cụ cắt vẫn đang còn chạy có thể gây thương tích.

##

Để xử lý phôi gia công lớn, ví dụ khi phay rãnh, bạn có thể dùng ván hay thanh nẹp kẹp vào phôi gia công như là một cữ chặn phụ; có thể đẩy máy phay đa năng dọc theo cữ chặn phụ. Khi sử dụng thiết bị nhúng (38) hãy dẫn máy pháy đa năng tại mặt phằng của tấm hướng dòng dọc theo cữ chặn phụ.

##

Khi phay biên hay định hình mà không sử dụng dưỡng cặp cạnh, mũi phay phải được trang bị phần trục dẫn hướng hay ổ bạc đạn.

Đẩy máy đang mở ngang từ hông vào vật liệu gia công cho đến khi phần trục dẫn hướng hay ổ bạc đạn của mũi phay giáp vào cạnh của vật liệu gia công.

Đẩy máy dọc theo cạnh của vật liệu gia công. Bảo đảm máy được đặt ở vị trí vuông góc với vật liệu gia công. Dùng sức ép quá mức có thể làm hư cạnh biên của vật gia công.

##

Hãy đẩy thanh cữ (28) với thanh dẫn hướng (30) vào tấm nền (5) và siết chặt nó bằng bu-lông tai hồng (4) theo kích thước cần thiết.

Với các vít tai hồng (29) bạn có thể điều chỉnh thêm thanh cữ ngoài chiều dài.

Bằng núm xoay (31) bạn có thể chỉnh tinh chiều dài sau khi nhả cả hai vít tai hồng (29). Một vòng xoay tương ứng với một quãng điều chỉnh 2,0 mm, một dấu trang đo trên núm xoay (31) tương ứng với thay đổi quãng điều chỉnh thêm 0,1 mm. Đảm bảo đầu của chốt định tâm (32) tiếp xúc với bề mặt vật liệu.

Với thước dẫn hướng (33), bạn có thể thay đổi bề mặt tiếp xúc hiệu quả của thanh cữ.

Đẩy máy đã được mở với bước tiến đồng đều với lực áp một cạnh lên dưỡng cặp cạnh dọc theo cạnh biên của vật gia công.

##

Hãy lắp bánh dẫn hướng (42) như hiển thị trong hình.

Đặt bánh xe dẫn hướng vào cạnh cong của tấm.

##

Nhờ bạc dẫn hướng (37) bạn có thể chuyển các hình dáng của khuôn mẫu hoặc mô hình lên phôi gia công.

Chọn tùy theo độ dày của mô hình cũng như mẫu của tấm mẫu riêng. Khuôn mẫu phải có độ dày tối thiểu là 8 mm do bạc dẫn hướng có độ dài nhô ra như vậy.

Để sử dụng bạc dẫn hướng (37) trước đó phải lắp đầu nối bạc dẫn hướng SDS (34) vào tấm hướng dòng (6).

Hãy đặt đầu nối bạc dẫn hướng (34) từ trên vào tấm hướng dòng (6) và vặn chặt bằng 2 vít cố định (35). Đảm bảo rằng cần nhả khóa cho đầu nối bạc dẫn hướng (36) di chuyển tự do.

Đẩy cần nhả khóa (36) theo hướng mũi tên và đặt bạc dẫn hướng (37) từ bên dưới vào đầu nối bạc dẫn hướng SDS (34). Bảo đảm rằng chốt định dạng khớp vào trong các rãnh của bạc dẫn hướng (37).

Hãy kiểm tra khoảng cách của tâm điểm của mũi phay và cạnh của bạc dẫn hướng xem Định tâm chân đế khuôn bao (xem hình N).

- Chọn mũi phay có đường kính nhỏ hơn đường kính trong của bạc dẫn hướng.

### Quá trình phay

Hướng dẫn: Hãy lưu ý rằng máy phay luôn nhô ra (18) khỏi chân đế khuôn bao (5). Không được làm hư hỏng khuôn mẫu hay vật gia công.

Đẩy dụng cụ điện đang hoạt động có lắp bạc dẫn hướng (37) tới khuôn mẫu.

Khi sử dụng thiết bị nhúng (38): Hãy nhấn cần nhả khóa cho chức năng nhúng xuống dưới và từ từ dẫn bào xoi xuống dưới, cho đến khi đạt tới độ sâu phay đã thiết lập. Hãy nhả cần nhả khóa , để cố định độ sâu nhúng chìm.

Đẩy máy có bạc dẫn hướng (37) nhô ra dọc theo khuôn mẫu, ứng dụng với lực áp nhẹ lên một cạnh.

##

Để đảm bảo khoảng cách từ tâm điểm của mũi phay tới cạnh của bạc dẫn hướng đều như nhau, nếu cần, có thể điều chỉnh bạc dẫn hướng (37) và tấm hướng dòng (6) qua lại với nhau.

Khi sử dụng thiết bị nhúng (38): Hãy nhấn cần nhả khóa cho chức năng nhúng xuống dưới và từ từ dẫn bào xoi xuống dưới, cho đến khi đạt tới độ sâu phay đã thiết lập. Hãy nhả cần nhả khóa , để cố định độ sâu nhúng chìm.

Nới lỏng vít cố định (39) khoảng 2 vòng, để tấm hướng dòng (6) di chuyển tự do.

Lắp trục định tâm (40) như hiển thị trong hình vào trong phần lắp dụng cụ. Hãy siết chặt tay đai ốc mũ, để trục định tâm còn di chuyển tự do.

Căn chỉnh trục định tâm (40) và bạc dẫn hướng (37) với nhau bằng cách di chuyển nhẹ tấm hướng dòng (6).

Siết chặt lại vít bắt cố định (39).

Hãy tháo trục định tâm (40) ra khỏi phần lắp dụng cụ.

Khi sử dụng thiết bị nhúng (38): Hãy nhấn cần nhả khóa cho chức năng nhúng và dẫn bào xoi trở lại vị trí trên cùng.

##

Để chỉnh sửa cạnh, bạn cũng có thể sử dụng thêm chụp hút (41).

Cố định chụp hút (41) với 2 vít tại chân đế khuôn bao (5). Chụp hút (41) có thể được gắn trong 3 vị trí khác nhau, như hiển thị trong hình.

Để xử lý các bề mặt phẳng nhẵn, hãy tháo chụp hút.

Hãy sử dụng đầu nối FSN-OFA (1 600 Z00 00G).