# Data teknis

Mesin frais vertikal |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Input daya nominal | W | 2000
Kecepatan idle | min-1 | 10000–25000
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | ●
Kontrol elektronik konstan |  | ●
Sambungan untuk ekstraksi debu |  | ●
Collet chuck yang kompatibel | mm inch | 8–12 ¼–½
Hub kotak frais | mm | 80
BeratA) | kg | 6,3
Tingkat perlindungan |  | / II

A)

  Tanpa kabel daya

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.