# Thiết lập độ sâu phay (xem Hình E)

Chỉ có thể điều chỉnh độ sâu phay khi máy đã được tắt.

Để điều chỉnh độ sâu phay thô, tiến hành như sau:

- Với máy đã lắp mũi phay vào, đặt dụng cụ điện lên trên vật liệu được gia công.
- Hãy đặt cữ chặn mức (8) về mức thấp nhất; cữ chặn mức khớp vào.
- Hãy nhả vít tai hồng trên cữ chặn độ sâu (9) để cữ chặn độ sâu (14) di chuyển tự do.
- Hãy nhấn tay kẹp khóa giữ độ sâu phay (12) theo hướng xoay ➊ và từ từ dẫn bào xoi xuống dưới, cho đến khi máy phay (18) chạm vào bề mặt phôi gia công. Hãy nhả tay kẹp khóa giữ độ sâu phay (12), để cố định độ sâu nhúng chìm. Nhấn tay kẹp khóa giữ độ sâu phay (12) theo hướng xoay ➋, để cố định dứt khoát.
- Nhấn cữ chặn độ sâu (14) xuống dưới, cho đến khi nó khớp trên cữ chặn mức (8). Hãy đặt con trượt với dấu chỉ số (10) thành vị trí 0 trên thang đo độ sâu phay (13).
- Hãy đặt cữ chặn độ sâu (14) thành độ sâu phay mong muốn và siết chặt bu-lông tai chuồn trên cữ chặn độ sâu (9). Hãy đảm bảo rằng bạn không điều chỉnh con trượt với dấu chỉ số (10).
- Hãy nhấn tay kẹp khóa giữ độ sâu phay (12) theo hướng xoay ➊ và dẫn bào xoi vào vị trí trên cùng.

Để cắt sâu, xin khuyến nghị nên phay một vài lần, mỗi lần loại bỏ một ít vật liệu thải ra. Bằng cữ chặn mức (8) bạn có thể phân chia quá trình phay thành nhiều mức. Hãy thiết lập độ sâu phay mong muốn với mức thấp nhất của cữ chặn mức và chọn các mức cao hơn cho các bước xử lý đầu tiên.

Sau khi phay thử, bạn có thể điều chỉnh độ sâu phay chính xác đến mức mong muốn bằng cách xoay núm xoay (16); Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ sâu phay, xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm độ sâu phay. Khi đó, thang đo (15) dùng để định hướng. Một vòng xoay tương ứng với một quãng điều chỉnh 1,5 mm, một dấu trang đo trên mép của thang đo (15) tương ứng với thay đổi quãng điều chỉnh thêm 0,1 mm. Quãng điều chỉnh tối đa là ±16 mm.