# إرشادات العمل

- قم بحماية لقم الفرز من الدفع والصدمات.

##

- يجب أن تتم عملية الفرز دائما عكس اتجاه دوران لقمة الفرز (18) (دوران عكسي). في حالة الفرز في اتجاه الدوران (دوران في نفس الاتجاه) يمكن أن تنزلق العدة الكهربائية من يديك.

### التفريز مع وحدة الغطس

قم بضبط عمق الفرز المرغوب.

ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز المركبة علی قطعة الشغل المرغوب معالجتها وشغل العدة الكهربائية.

اضغط ذراع تحرير إقفال وظيفة الغطس إلى أسفل وحرك المفرزة العلوية إلى أسفل ببطء، إلى أن يتم الوصول إلى عمق الفرز المضبوط. اترك ذراع تحرير الإقفال مرة أخرى لتثبيت عمق الغطس.

نفذ عملية الفرز بدفع منتظم نحو الأمام.

أعد توجيه ماكينة التفريز العلوية نحو المركز الأكثر ارتفاعا بعد إنهاء عملية الفرز.

أوقف العدة الكهربائية بعد إنهاء الفرز.

### التفريز مع وحدة النسخ

قم بضبط عمق الفرز المرغوب.

شغل العدة الكهربائية ووجهها نحو المكان المرغوب معالجته.

نفذ عملية الفرز بدفع منتظم نحو الأمام.

اطفئ العدة الكهربائية.

- لا تركن العدة الكهربائية أبدًا إلا عند توقف لقمة الفرز عن الحركة تماما. الدوران المتتابع لعدد الشغل قد ينتج عنه إصابات.

##

يمكن تثبيت لوح أو عارضة خشبية بقطعة الشغل بمثابة مصد مساعد عند معالجة قطع الشغل الكبيرة، عند فرز الحزوز مثلا، وتسيير ماكينة التفريز متعددة الوظائف علی مسار هذا المصد المساعد. في حالة استخدام وحدة الغطس (38) حرك ماكينة التفريز متعددة الوظائف على الجانب المسطح للوح الانزلاقي بالمصد المساعد.

##

عند فرز الحواف أو الأشكال دون مصد التوازي يجب أن تكون لقمة الفرز مجهزة بمحمل كريات أو بمحمل كريات.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها نحو قطعة الشغل من الجانب إلی أن يتلامس الوتد الدليلي أو محمل الكريات الخاص بلقمة الفرز مع حافة قطعة الشغل المرغوب معالجتها.

وجه العدة الكهربائية علی امتداد مسار حافة قطعة الشغل. انتبه أثناء ذلك علی تركيزها بشكل يوافق الزاوية المطلوبة. قد يؤدي الضغط الزائد إلی إتلاف حافة قطعة الشغل.

##

أدخل مصد التوازي (28) مع القضبان الدليلية (30) في صفيحة القاعدة (5) وأحكم ربطه باستخدام اللوالب (4) تبعا للمقاس المطلوب.

باستخدام اللوالب المجنحة (29) يمكنك ضبط مصد التوازي بشكل إضافي تبعا للطول.

يسمح المفتاح الدوار (31) بضبط الطول بدقة بعد حل اللولبين المجنحين (29). تماثل كل دورة مسافة ضبط تبلغ 2,0 مم، شرطة التدريج في المفتاح الدوار (31) تماثل تغييرًا في مسافة الضبط بمقدار 0,1 مم. يرجى التأكد من أن رأس خابور التمركز (32) يغرز في سطح المادة .

يمكنك باستخدام سكة المصادمة (33) تغيير سطح الارتكاز الفعال لمصد التوازي.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها بدفع أمامي منتظم وبضغط جانبي علی مصد التوازي علی امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

##

قم بتركيب بكرة التوجيه (42) كما هو موضح بالصورة.

ضع بكرة التوجيه على حافة الانحناء للوحة.

##

بمساعدة جلبة النسخ (37) يمكن نقل حواف النماذج أو القوالب لقطعة الشغل.

اختر جلبة النسخ المناسبة حسب سمك القالب أو النموذج. نظرا للارتفاع الكبير لجلبة النسخ يجب ألا يقل سمك القالب عن 8 مم.

لاستخدام جلبة النسخ (37) يجب قبل ذلك تركيب وصلة جلبة النسخ المهايئة SDS‏ (34) في اللوح الانزلاقي (6).

ضع وصلة جلبة النسخ المهايئة (34) على اللوح الانزلاقي (6) من أعلى، واربطها باستخدام برغيي التثبيت (35). احرص على أن يكون ذراع تحرير الإقفال الخاص بوصلة جلبة النسخ المهايئة (36) حر الحركة.

حرك ذراع تحرير الإقفال (36) في اتجاه السهم، وقم بتركيب جلبة النسخ (37) في وصلة جلبة النسخ المهايئة SDS‏ (34) من أسفل. يجب أن تثبت نتوءات التكويد أثناء ذلك في تجاويف جلبة النسخ (37) بشكل محسوس.

افحص المسافة بين منتصف لقمة الفرز وحافة جلبة النسخ انظر مركزة صفيحة القاعدة (انظر الصورة N).

- اختر لقمة فرز قطرها أصغر من القطر الداخلي لجلبة النسخ.

### عملية الفرز

ملاحظة: يراعى دائمًا خلع لقمة الفرز (18) من صفيحة القاعدة (5). لا تتلف القالب أو قطعة الشغل.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها مع جلبة النسخ (37) نحو القالب.

في حالة استخدام وحدة الغطس (38): اضغط ذراع فك إقفال وظيفة الغطس إلى أسفل وحرك المفرزة العلوية إلى أسفل ببطء، إلى أن يتم الوصول إلى عمق الفرز المضبوط. اترك ذراع تحرير الإقفال مرة أخرى لتثبيت عمق الغطس.

وجه العدة الكهربائية مع جلبة النسخ البارزة (37) بضغط جانبي خفيف علی امتداد مسار القالب.

##

لكي تكون المسافة بين منتصف لقمة الفرز وحافة جلبة النسخ متساوية في كل الأماكن، قد يتوجب عند الضرورة ضبط مركزة جلبة النسخ (37) واللوح الانزلاقي (6) بالنسبة بالنسبة لبعضهم البعض.

في حالة استخدام وحدة الغطس (38): اضغط ذراع فك إقفال وظيفة الغطس إلى أسفل وحرك المفرزة العلوية إلى أسفل ببطء، إلى أن يتم الوصول إلى عمق الفرز المضبوط. اترك ذراع تحرير الإقفال مرة أخرى لتثبيت عمق الغطس.

قم بحل براغي التثبيت (39) بمقدار لفتين، بحيث يصبح اللوح الانزلاقي (6) حر الحركة.

قم بتركيب مسمار التمركز (40) في حاضن العدة كما هو موضح بالصورة. أحكم ربط صامولة الوصل يدويا بحيث يصبح مسمارالتمركز حر الحركة.

قم بمحاذاة مسمار التمركز (40) وجلبة النسخ (37) معا من خلال التحريك البسيط للوح الانزلاقي (6).

أحكم ربط لوالب التثبيت (39) مجددا.

اخلع مسمار التمركز (40) من حاضن العدة.

في حالة استخدام وحدة الغطس (38): اضغط ذراع تحرير إقفال وظيفة الغطس وأرجع ماكينة التفريز العلوية إلى أعلى وضع.

##

لمعالجة الحواف يمكن استخدام غطاء شفط إضافي (41).

قم بتثبيت مهايئ الشفط (41) باستخدام برغيين في صفيحة القاعدة (5). يمكن تثبيت غطاء الشفط (41) في 3 مواضع مختلفة كما هو موضح بالرسم.

لمعالجة الأسطح المستوية الملساء قم بخلع غطاء الشفط مرة أخرى.

استخدم المهايئ FSN-OFA ‏(‎1 600 Z00 00G‎).