# Pölyn-/purunpoisto

Työstettävistä materiaaleista syntyvä pöly (esimerkiksi lyijypitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla terveydelle vaarallista. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Tiettyjen pölylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyökkipöly) katsotaan aiheuttavan syöpää, varsikin puunsuojaukseen käytettävien lisäaineiden yhteydessä (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat käsitellä vain asiantuntevat ammattilaiset.

- Käytä mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa pölynpoistoa.
- Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
- Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengityssuojanaamaria.

Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.

- Estä pölyn kertyminen työpisteeseen. Pöly saattaa olla herkästi syttyvää.

##

Imuadapterin (23) voi asentaa letkuliitännän kanssa eteen tai taakse.

Kun käytät kopiohylsyadapteria (34), joudut ehkä asentamaan kopiohylsyadapterin 180° verran käännettynä, jotta imuadapteri (23) ei kosketa vapautusvipua (36).

Kiinnitä imuadapteri (23) kahdella kiinnitysruuvilla (24) pohjalevyyn (5).

Imuadapteri (23) täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin tehokkaan pölynpoiston varmistamiseksi.

##

Imuadapterin (26) voi asentaa letkuliitännän kanssa eteen tai taakse.

Kun käytät kopiohylsyadapteria (34), kiinnitä imuadapteri (26) kahdella kiinnitysruuvilla (24) pohjalevyyn (5). Jos et käytä kopiohylsyadapteria (34), asenna ensin välirengas (27) imuadapteriin (26) kuvan esimerkin mukaisesti.

##

Kytke imuletku (Ø 35 mm) (25) (lisätarvike) asennettuun imuadapteriin. Liitä imuletku (25) pölynimuriin (lisätarvike).

Sähkötyökalun voi liittää suoraan etäkäynnistyksellä varustettuun Bosch-yleisimuriin. Yleisimuri käynnistyy automaattisesti, kun sähkötyökalu kytketään päälle.

Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.

Käytä erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittäin haitallisia, syöpää aiheuttavia tai kuivia pölylaatuja.