# Montarea dispozitivului de frezare (consultă imaginea A)

- Este recomandat să se poarte mănuşi de protecţie pentru montarea sau înlocuirea dispozitivelor de frezare.

În funcţie de scopul utilizării, sunt disponibile dispozitive de frezare de cele mai diverse execuţii şi sortimente calitative.

Dispozitivele de frezare din oţel rapid de înaltă performanţă (HSS) sunt adecvate pentru prelucrarea materialelor moi, precum lemnul moale şi materialele plastice.

Dispozitivele de frezare cu tăişuri din carburi metalice (HM) sunt adecvate mai ales pentru materialele dure şi abrazive, precum lemnul de esenţă tare şi aluminiul.

Dispozitivele de frezare originale din gama de accesorii Bosch pot fi achiziţionate de la distribuitorul local.

Folosiţi numai dispozitive de frezare nedeteriorate şi curate.

Utilizează pe cât posibil dispozitive de frezare cu un diametru al tijei de 12 mm.

Poţi înlocui dispozitivul de frezare atunci când motorul de frezare este introdus în avansul în adâncime/unitatea de frezare. Totuşi, recomandăm ca înlocuirea accesoriului să se realizeze în timp ce motorul de frezare este demontat.

- Extrage motorul de frezare din unitatea de avans în adâncime/unitatea de frezare.
- Apasă butonul de blocare a axului (2) (➊) şi menţine-l apăsat. Dacă este necesar, roteşte axul puţin cu mâna, până când dispozitivul de blocare se fixează.
  Acţionează butonul de blocare a axului (2) numai când scula electrică este în stare de repaus.
- Alternativ, poţi bloca axul cu ajutorul unei chei fixe suplimentare.
- Slăbeşte piuliţa olandeză (22) folosind cheia fixă (21) (cu deschiderea de 17 mm şi 24 mm), răsucind-o în sens antiorar (➋).
- Împinge dispozitivul de frezare în bucşa elastică de prindere. Coada dispozitivului de frezare trebuie împinsă cel puţin 20 mm în interiorul bucşei elastice de prindere.
- Strânge ferm piuliţa olandeză (22) folosind cheia fixă (21) (cu deschiderea de 17 mm şi 24 mm) ,răsucind-o în sens orar. Eliberează buton de blocare a axului (2) sau scoate cheia fixă suplimentară.

- Nu introdu dispozitive de frezare cu diametrul mai mare de 50 mm, dacă inelul de copiere este montat. Aceste dispozitive de frezare nu trec prin deschiderea plăcii de bază.

- În niciun caz nu strângeţi bucşa elastică cu piuliţa olandeză, câtă vreme nu este montată nicio freză. În caz contrar bucşa elastică se poate deteriora.