# Ekspluatācijas sākšana

##

Ar griešanās ātruma regulēšanas pirkstratu (17) var iestatīt vēlamo griešanās ātrumu, kas iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā.

1–2 | Neliels griešanās ātrums
3–4 | Vidējs griešanās ātrums
5–6 | Liels griešanās ātrums

Šajā tabulā sniegtās vērtības ir orientējošas. Vēlamais griešanās ātrums ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla īpašībām un apstrādes apstākļiem, un to var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

Materiāls | Frēzes diametrs [mm] | Pirkstrata stā‌vok‌lis
--- | --- | ---
Ciets koks (skābardis) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Mīksts koks (priede) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Skaidu plāksnes | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastmasa | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alumīnijā | 4–15 16–40 | 1–2 1

Pēc ilgākas darbības ar nelielu griešanās ātrumu elektroinstruments ir aptuveni 3 minūtes jā‌at‌dzesē, darbinot to brīvgaitā ar maksimālo griešanās ātrumu.

##

Pirms ieslēgšanas noregulējiet frēzēšanas dziļumu.

Lai elektroinstrumentu ieslēgtu, vispirms viegli nospiediet fiksācijas un atbloķēšanas taustiņu ieslēdzējam/izslēdzējam (20) un pēc tam nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (19) un turiet to nospiestu.

Lai fiksētu elektroinstrumentu, ieslēdziet to un nospiediet fiksācijas un atbloķēšanas taustiņu uz ieslēdzēja/izslēdzēja (20). Vispirms atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (19) un pēc tam fiksācijas un atbloķēšanas taustiņu uz ieslēdzēja/izslēdzēja (20).

Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (19) vai arī, ja tas ir nostiprināts, nospiežot ieslēdzēja/izslēdzēja fiksēšanas taustiņu (20), īslaicīgi nospiediet un atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (19).

##

Elektroniskais gaitas stabilizators uztur gandrīz nemainīgu darbvārpstas griešanās ātrumu, slo‌dzei mainoties no brīvgaitas līdz maksimālajai vērtībai, kas ļauj stabilizēt apstrādes režīmu.

##

Instrumenta ieskrējiena laikā tā griezes mo‌ments tiek elektroniski ierobežots, šādi pa‌lie‌li‌not dzinēja kalpošanas laiku.