# 投入使用

##

利用转速预选调节轮(17)也可以在运行过程中预选所需的转速。

1−2 | 低转速
3−4 | 中等转速
5−6 | 高转速

表格中的值仅供参考。正确的转速必须视工件材料和工作条件而定，唯有实际操作才能够找出最合适的转速。

工件材料 | 铣刀直径[毫米] | 调节轮的位置
--- | --- | ---
硬木（榉木） | 4−10 12−20 22−40 | 5−6 3−4 1−2
软木（松木） | 4–10 12−20 22−40 | 5−6 3−6 1−3
刨花板 | 4−10 12−20 22−40 | 3−6 2−4 1−3
塑料 | 4−15 16−40 | 2−3 1−2
铝 | 4−15 16−40 | 1−2 1

使用低转速长时间操作之后，应该让电动工具以最大转速空转约3分钟来帮助机器冷却。

##

开机前调整铣削深度。

如需开启电动工具，略微按压起停开关锁定和解锁键(20)，然后按压起停开关(19)并按住。

如需锁定电动工具，开启电动工具，然后按压起停开关锁定和解锁键(20)。首先松开起停开关(19)，然后再松开起停开关锁定和解锁键(20)。

如需关闭电动工具，请松开起停开关(19)，如果其已被锁定键(20)锁住，请短促按压起停开关(19)，然后再松开。

##

不论机器处在负载或空载状态，恒定电子装置都能够稳定转速，确保一致的工作效率。

##

电子控制的均调起动功能可以限制开机时的扭矩，并延长马达的使用寿命。