# Ajustar a profundidade de fresagem (ver figura E)

O ajuste da profundidade de fresagem só pode ser feito com a ferramenta elétrica desligada.

Para o ajuste grosseiro da profundidade de fresagem proceda da seguinte forma:

- Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada.
- Coloque o limitador de nível (8) no nível mais baixo; o limitador de nível engata de forma clara.
- Solte o parafuso borboleta no limitador de profundidade (9), de modo a que o limitador de profundidade (14) se mova livremente.
- Pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➊ e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a fresa (18) toque na superfície da peça. Solte novamente a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12), para fixar esta profundidade de imersão. Se necessário, pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➋, para a fixar de forma definitiva.
- Pressione o batente de profundidade (14) para baixo, até ele assentar no limitador de nível (8). Coloque a corrediça com a marca index (10) na posição 0 na escala de profundidade de fresagem (13).
- Coloque o batente de profundidade (14) na profundidade de fresagem desejada e aperte o parafuso de orelhas no batente de profundidade (9). Certifique-se de que não desloca mais a corrediça com a marca index (10).
- Pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➊ e desloque a tupia para a posição superior.

No caso de profundidades de fresagem maiores deve efetuar vários passos de processamento com um levantamento de aparas mais reduzido. Com a ajuda do limitador de nível (8) pode dividir a operação de fresagem em vários níveis. Para o efeito, ajuste a profundidade de fresagem desejada com o nível mais baixo do limitador de nível e selecione primeiro os níveis mais elevados para os primeiros passos de processamento.

Depois de uma fresagem de teste, pode ajustar a profundidade de fresagem de forma precisa, rodando o botão giratório (16) para a medida desejada; rode para a direita para aumentar a profundidade de fresagem e rode para a esquerda para diminuir. A escala (15) serve de orientação. Uma rotação corresponde a um curso de deslocamento de 1,5 mm, um dos traços de divisão no rebordo superior da escala (15) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de 0,1 mm. O curso de deslocamento máximo é de ±16 mm.