# Tööjuhised

- Kaitske freesi kukkumise ja löökide eest.

##

- Freesimistoiming peab alati olema freesi (18) pöörlemissuunale vastupidine (vastassuunaline). Pöörlemissuunas (samasuunaliselt) freesides võib elektriline tööriist käest lahti pääseda.

### Sukelseadmega freesimine

Seadke soovitud freesimissügavus.

Asetage paigaldatud freesiteraga elektriline tööriist töödeldavale detailile ja lülitage elektriline tööriist sisse.

Vajutage sukelfunktsiooni allasuunas ja juhtige pinnafrees aeglaselt allasuunas, kuni seadistatud freesimissügavus on saavutatud. Selle sukeldussügavuse fikseerimiseks laske vabastushoob uuesti lahti.

Freesige ühtlase ettenihkega.

Pärast freesimise lõpetamist viige ülafrees tagasi kõige ülemisse asendisse.

Pärast freesimist lülitage elektriline tööriist välja.

### Kopeerseadmega freesimine

Seadke soovitud freesimissügavus.

Lülitage elektriline tööriist sisse ja juhtige see töödeldavasse kohta.

Freesige ühtlase ettenihkega.

Lülitage elektriline tööriist välja.

- Ärge pange elektrilist tööriista käest enne, kui frees on täielikult seiskunud. Järelpöörlevad osad võivad põhjustada vigastusi.

##

Suurte toorikute töötlemiseks näiteks soonefreesiga saab toorikule kinnitada laua või liistu tooriku abivahendina ja juhtida multifreesi mööda abipiirikut. Sukelseadme kasutamisel (38) suunake multifrees liugplaadi lamedal küljel mööda abipiirikut.

##

Serva- või profiilfreesimisel ilma paralleelpiirikuta peab frees olema varustatud juhttapi või kuullaagriga.

Juhtige sisselülitatud elektriline tööriist küljelt vastu töödeldavat detaili, kuni freesi juhttapp või kuullaager toetub detaili töödeldavale küljele.

Juhtige elektrilist tööriista piki töödeldava detaili serva. Jälgige sealjuures nurkasendi õigsust. Liiga tugev surve võib töödeldava detali serva vigastada.

##

Lükake paralleeljuhik (28) koos juhtvarrastega (30) alusplaati (5) ja pingutage kruvidega (4) vastavalt soovitud mõõdule kinni.

Tiibkruvidega (29) saate lisaks reguleerida paralleelpiiriku pikkust.

Pöördnupuga (31) saate mõlema tiibkruvi (29) vabastamise järel pikkust täpselt seada. Üks pööre vastab reguleerimisvahemikule 2,0 mm, üks jaotus pöördnupul (31) vastab 0,1 mm reguleerimise muutusele. Jälgige seejuures, et tsentreerimistihvti ots (32) tungiks materjali pealispinda.

Piiriku siini abil (33) saate muuta paralleeljuhiku efektiivset tasasust.

Juhtige sisselülitatud elektrilist tööriista ühtlase ettenihkega ja paralleeljuhikule avaldatava külgsurvega piki töödeldava detaili serva.

##

Paigaldage juhtratas (42), nagu joonisel näidatud.

Asetage juhtratas plaadi kaardus servale.

##

Kopeerhülsiga (37) saate mallide või šabloonide kontuure töödeldavatele detailidele üle kanda.

Olenevalt šablooni või malli paksusest valige sobiv kopeerhülss. Kopeerhülsi üleulatuva kõrguse tõttu peab šabloon olema vähemalt 8 mm paksune.

Kopeerhülsi (37) kasutamiseks tuleb kopeerhülsi SDS-adapter (34) paigaldada liugplaati (6).

Asetage kopeerhülsi adapter (34) ülaltpoolt liugplaadile (6) ja keerake 2 kinnituskruviga (35) kinni. Jälgige, et kopeerhülsi adapteri vabastushoob (36) saaks vabalt liikuda.

Lükake vabastushooba (36) noole suunas ja asetage kopeerhülss (37) altpoolt kopeerhülsi SDS-adapterisse (34). Koodnukid peavad seejuures tuntavalt fikseeruma kopeerhülsi (37) väljalõigetes.

Kontrollige freesimise keskkoha ja kopeerhülsi serva vahelist kaugust vaadake Alusplaadi tsentreerimine (vt pilti N).

- Valige kopeerhülsi siseläbimõõdust väiksema läbimõõduga frees.

### Freesimine

Suunis: Võtke arvesse, et frees (18) ulatub alati alusplaadist (5) välja. Ärge vigastage šablooni ega töödeldavat detaili.

Juhtige sisselülitatud elektriline tööriist kopeerhülsiga (37) šabloonini.

Sukelseadme kasutamisel (38): vajutage sukelfunktsiooni vabastushooba allasuunas ja juhtige pinnafrees aeglaselt alla, kuni on saavutatud seadistatud freesimissügavus. Selle sukeldussügavuse fikseerimiseks laske vabastushoob uuesti lahti.

Juhtige üleulatuva kopeerhülsiga (37) elektrilist tööriista külgsurvet rakendades piki šablooni.

##

Selleks, et kaugus freesi keskmest kopeerhülsi servani oleks kõikjal ühesugune, saab kopeerhülssi (37) ja liugplaati (6) vajaduse korral teineteise suhtes tsentreerida.

Sukelseadme kasutamisel (38): vajutage sukelfunktsiooni vabastushooba allasuunas ja juhtige pinnafrees aeglaselt alla, kuni on saavutatud seadistatud freesimissügavus. Selle sukeldussügavuse fikseerimiseks laske vabastushoob uuesti lahti.

Keerake kinnituskruvid (39) umbes 2 pöörde võrra lahti, nii et liugplaat (6) oleks vabalt liikuv.

Asetage tsentreerimistorn (40) tööriistahoidikusse, nagu joonisel näidatud. Keerake ülemutter käsitsi kinni, nii et tsentreerimistorni saaks veel vabalt liigutada.

Rihtige tsentreerimistorn (40) ja kopeerhülss (37) liugplaati (6) kergelt nihutades teineteise suhtes välja.

Keerake kinnituskruvid (39) uuesti kinni.

Võtke tsentreerimistorn (40) tööriistahoidikust välja.

Sukelseadme kasutamise korral (38): vajutage sukelfunktsiooni vabastushooba ja juhtige pinnafrees tagasi kõige ülemisse asendisse.

##

Servade töötlemiseks saab kasutada lisaks tõmbekappi (41).

Kinnitage tolmukate (41) 2 kruviga alusplaadile (5). Tolmukatte (41) saab kinnitada 3 erinevas asendis, nagu on näidatud pildil.

Siledate tasapindade töötlemiseks võtke tolmukate jälle ära.

Kasutage FSN-OFA adapterit (1 600 Z00 00G).