# 安装铣刀（参见插图A）

- 安装和更换铣刀时，最好戴上防护手套。

根据各种用途，本公司提供了不同品质和款式的铣刀。

由高性能高速钢（HSS）制成的铣刀适合加工柔性材料，比如软木和塑料。

由硬质合金（HM）制成的铣刀适合加工硬而耐磨的材料，比如硬木和铝。

您可以向您的专业经销商购买博世附件系列中的各式各样博世原厂铣刀。

只能安装完好且干净的铣刀。

尽可能使用柄径为12毫米的铣刀。

将铣削电机装入切入单元/仿形单元后，可以更换铣刀。但我们建议在拆下铣削电机后更换刀具。

- 将铣削电机从切入单元/仿形单元中取出。
- 按压主轴锁定键(2)（➊）并按住。可能要手动转动主轴，直到止动装置卡止。
  仅在静止时操作主轴锁定键(2)。
- 或者也可以将主轴用附加的开口扳手锁定。
- 逆时针转动开口扳手(21)（开口度17毫米和24毫米）（➋），松开锁紧螺母(22)。
- 把铣刀推入夹钳中。铣刀杆必须至少推入夹钳20毫米。
- 顺时针转动开口扳手(21)（开口度17毫米和24毫米），拧紧锁紧螺母(22)。松开主轴锁定键(2)或移除附加的开口扳手。

- 在未安装仿形套的情况下，请不要使用直径大于 50 毫米的铣刀。此铣刀无法通过底座。

- 只要还未安装铣刀，就绝不可张紧夹钳和锁紧螺母。否则会损坏夹钳。