# Usisavanje prašine/strugotina

Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olova, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih puteva korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrastovine ili bukve, smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji s dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštitna sredstva za drvo). Materijal, koji sadrži azbest, smiju obrađivati samo stručne osobe.

- Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine prikladan za materijal.
- Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.
- Preporučuje se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2.

Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.

- Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu. Prašina se može lako zapaliti.

##

Usisni adapter (23) možete montirati s priključkom crijeva prema naprijed ili natrag.

Kada je umetnut adapter kopirne čahura (34), eventualno ga trebate montirati okrenutog za 180° kako usisni adapter (23) ne bi dodirivao polugu za deblokiranje (36).

Pričvrstite usisni adapter (23) sa 2 vijka s nazubljenom glavom (24) na osnovnu ploču (5).

Za osiguranje optimalnog usisavanja treba redovito čistiti usisni adapter (23).

##

Usisni adapter (26) možete montirati s priključkom crijeva prema naprijed ili natrag.

Kada je umetnut adapter kopirne čahure (34), pričvrstite usisni adapter (26) sa 2 vijka s nazubljenom glavom (24) na osnovnu ploču (5). Pri uporabi bez adaptera kopirne čahure (34) najprije montirajte međuprsten (27) na usisni adapter (26) kako je prikazano na slici.

##

Nataknite usisno crijevo (Ø 35 mm) (25) (pribor) na montirani usisni adapter. Spojite usisno crijevo (25) s usisavačem (pribor).

Električni alat može se izravno priključiti u utičnicu Bosch univerzalnog usisavača s uređajem za daljinsko pokretanje. On se automatski pokreće pri uključivanju električnog alata.

Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.

Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno opasna za zdravlje i kancerogena, treba koristiti specijalni usisavač.