# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

(1) | Doreza (sipërfaqja e izoluar e dorezës)
(2) | Butoni i bllokimit të boshtit
(3) | Mbrojtja e çipave
(4) | Vidë me krahë për ndalesën paralele, shufrat udhëzuese (2x)
(5) | Disk bazë
(6) | Disk rrëshqitës
(7) | Mbajtëse për ndalesën paralele, shufrat udhëzuese
(8) | Ndalesë niveli
(9) | Vidë me krahë për ndalimin e thellësisë
(10) | Rrëshqitës me shenjë indeksi
(11) | Doreza e majtë (sipërfaqja e izoluar e dorezës)
(12) | Levë shtrënguese për bllokimin e thellësisë së smerilimit
(13) | Shkalla e rregullimit të thellësisë së frezimit
(14) | Ndalesa e thellësisë
(15) | Shkalla e rregullimit të imët të thellësisë së bluarjes
(16) | Dorezë rrotulluese për rregullim të imët të thellësisë së smerilimit (njësia e zhytjes)
(17) | Rregullimi i parazgjedhjes së shpejtësisë së rrotullimit
(18) | FrezëA)
(19) | Çelësi i ndezjes/fikjes
(20) | Butoni i kyçjes dhe shkyçjes për çelësin e ndezjes/fikjes
(21) | Çelës (17 mm, 24 mm)
(22) | Dado bashkimi me kollet
(23) | Përshtatës thithës (njësi zhytjeje)
(24) | Vidë e përkulur për përshtatësin thithës (2x)
(25) | Zorrë thithëse (Ø 35 mm)A)
(26) | Përshtatës thithës (njësia e kopjimit)A)
(27) | Unazë e ndërmjetme për përshtatësin e thithjesA)
(28) | Ndalesë paralele
(29) | Vidë me krahë për ndalesën paralele, rregullimin e përafërt
(30) | Shufra udhëzuese për ndalesën paralele
(31) | Doreza rrotulluese për ndalesën paralele, rregullimin e imët
(32) | Kunja e qendrës
(33) | Shina ndalese e rregullueshme për ndalesën paralele
(34) | Përshtatës i grykës së kopjimit SDS
(35) | Vidë fiksuese për përshtatësin e grykës së kopjimit (2x)
(36) | Leva e lëshimit për përshtatësin e grykës së kopjimit
(37) | Disk kopjimi
(38) | Njësi zhytjeje
(39) | Vidë fiksuese për pllakën rrëshqitëse
(40) | Mandrelë centrimiA)
(41) | Kapak thithës për përpunimin e skajeve
(42) | Rrota udhëzueseA)

A)

  Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.