# 루팅 깊이 설정하기(그림 E 참조)

루팅 깊이 설정은 전동공구의 전원이 꺼진 상태에서만 진행할 수 있습니다.

대략적인 루팅 깊이를 설정하려면 다음과 같이 하십시오:

- 루터 비트를 끼운 전동공구를 작업하려는 작업물에 올려 놓습니다.
- 단계 조절자 (8) 를 가장 낮은 단계로 설정하면, 단계 조절자가 맞물려 잠기는 것을 느낄 수 있습니다.
- 깊이 조절자 (9) 에서 날개 나사를 풀면, 깊이 조절자 (14) 를 자유롭게 움직일 수 있게 됩니다.
- 루팅 깊이 고정용 클램핑 레버 (12) 를 ➊ 방향으로 누르고, 루터를 천천히 아래쪽으로 당겨서 루터 비트 (18) 가 작업물 표면에 닿게 하십시오. 삽입 깊이를 고정하려면, 루팅 깊이 고정용 클램핑 레버 (12) 에서 다시 손을 떼십시오. 필요 시 루팅 깊이 고정용 클램핑 레버 (12) 를 ➋ 방향으로 누르면, 이를 완전히 고정시킬 수 있습니다.
- 깊이 조절자 (14) 를 아래쪽으로 눌러서 깊이 조절자가 단계 조절자 (8) 위에 오게 하십시오. 인덱스 표시가 있는 슬라이더 (10) 가 루팅 깊이 눈금 (13) 에서 0 위치에 오게 하십시오.
- 깊이 조절자 (14) 를 원하는 루팅 깊이로 맞춘 후 깊이 조절자 (9) 에서 날개 나사로 체결하십시오. 인덱스 표시가 있는 슬라이더 (10) 가 더 이상 변위되지 않게 유의하십시오.
- 루팅 깊이 고정용 클램핑 레버 (12) 를 ➊ 방향으로 누른 후 루터가 가장 위쪽 위치에 오게 하십시오.

루팅 깊이를 깊게 하는 경우라면, 칩이 적게 발생할 수 있게 가공 과정을 여러 번에 걸쳐서 진행하는 것이 좋습니다. 단계 조절자 (8) 를 사용하면, 루팅 과정을 여러 번으로 나눌 수 있습니다. 단계 조절자를 가장 낮은 단계로 해서 원하는 루팅 깊이를 설정하되 첫 번째 가공 작업에서는 일단 단계 조절자를 조금 큰 단계로 해서 적용하십시오.

테스트 루팅을 실행한 후 회전 버튼 (16) 을 돌려서 루팅 깊이를 원하는 치수로 정확하게 설정할 수 있습니다. 시계 방향으로 돌리면 루팅 깊이가 증가하고 시계 반대 방향으로 돌리면 루팅 깊이가 감소합니다. 이때 눈금 (15) 의 도움을 받을 수 있습니다. 한 바퀴를 돌리면 조정 거리가 1.5 mm씩 변하게 되며, 눈금 (15) 상단에 있는 눈금선 하나의 값은 조정 거리가 0.1 mm씩 변경됨을 의미합니다. 최대 조정 거리는 ±16 mm입니다.