# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Gagang kanan (permukaan genggam berisolator)
(2) | Tombol pengunci poros
(3) | Pelindung serpihan
(4) | Baut kupu-kupu untuk batang pemandu mistar paralel (2x)
(5) | Pelat dasar
(6) | Alas peluncur
(7) | Dudukan untuk batang pemandu mistar paralel
(8) | Pembatas level
(9) | Baut kupu-kupu untuk pengaturan pembatas kedalaman
(10) | Slider dengan penanda indeks
(11) | Gagang kiri (permukaan genggam berisolator)
(12) | Tuas penjepit untuk penguncian kedalaman pemotongan
(13) | Skala untuk pengaturan kedalaman pemotongan
(14) | Pembatas kedalaman
(15) | Skala pengaturan halus kedalaman pemotongan
(16) | Kenop putar untuk pengaturan halus kedalaman pemotongan (unit perendaman)
(17) | Selektor penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran
(18) | Pisau fraisA)
(19) | Tombol on/off
(20) | Tombol pengunci dan pembuka kunci untuk sakelar on/off
(21) | Kunci pas ujung terbuka (17 mm, 24 mm)
(22) | Mur pengunci dengan collet chuck
(23) | Adaptor pengisap (unit perendaman)
(24) | Sekrup untuk adaptor pengisap (2x)
(25) | Slang pengisap (Ø 35 mm)A)
(26) | Adaptor pengisap (unit penyalinan)A)
(27) | Cincin perantara untuk adaptor pengisap A)
(28) | Mistar sejajar
(29) | Baut kupu-kupu untuk pengaturan kasar mistar sejajar
(30) | Batang pemandu untuk mistar sejajar
(31) | Kenop putar untuk pengaturan halus mistar sejajar
(32) | Pin pemusat
(33) | Rel pembatas yang dapat disesuaikan untuk mistar sejajar
(34) | Adaptor ring penyalinan SDS
(35) | Sekrup pengencang untuk adaptor ring penyalinan (2x)
(36) | Tuas pembuka kunci untuk adaptor ring penyalinan
(37) | Ring penyalinan
(38) | Unit perendaman
(39) | Sekrup pemasangan untuk alas peluncur
(40) | Pin pemusatanA)
(41) | Kap pengisap untuk pemrosesan tepi
(42) | Roda pemanduA)

A)

  Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.