# Ingebruikname

##

Met het stelwiel toerentalinstelling (17) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens werking instellen.

1–2 | Laag toerental
3–4 | Gemiddeld toerental
5–6 | Hoog toerental

De in de tabel vermelde waarden zijn richtwaarden. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.

Materiaal | Freesdiameter [mm] | Positie stelwiel
--- | --- | ---
Hardhout (beuken) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Zacht hout (grenen) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Spaanplaten | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Kunststoffen | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Na langere tijd werken met een klein toerental moet u het elektrische gereedschap ter afkoeling ca. 3 minuten lang bij maximaal toerental onbelast laten draaien.

##

Stel vóór het inschakelen de freesdiepte in.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap drukt u licht op de vastzet- en ontgrendelingsknop voor de aan/uit-schakelaar (20), daarna drukt u op de aan/uit-schakelaar (19) en houdt u deze ingedrukt.

Voor het vastzetten van het elektrische gereedschap schakelt u het elektrische gereedschap in en drukt u op de vastzet- en ontgrendelingsknop voor de aan/uit-schakelaar (20). Laat eerst de aan/uit-schakelaar (19) los en daarna de vastzet- en ontgrendelingsknop voor de aan/uit-schakelaar (20).

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de aan/uit-schakelaar (19) los of indien deze met de vastzettoets (20) is vergrendeld, druk kort op de aan/uit-schakelaar (19) en laat deze dan los.

##

De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige arbeidsvermogen.

##

Het elektronisch zacht aanlopen begrenst het draaimoment bij het inschakelen en verlengt de levensduur van de motor.