# Date tehnice

Maşină de frezare |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Putere nominală | W | 2000
Turaţie în gol | rot/min | 10000–25000
Preselectare a turaţiei |  | ●
Sistem electronic constant |  | ●
Racord pentru sistemul de aspirare a prafului |  | ●
Bucşe elastice de prindere compatibile | mm inch | 8–12 ¼–½
Cursa adaptorului de freze pentru muchii | mm | 80
GreutateA) | kg | 6,3
Clasă de protecţie |  | / II

A)

  Fără cablu de racordare la reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.