# Igangsetting

##

Med innstillingshjulet for turtall (17) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.

1−2 | Lavt turtall
3−4 | Middels turtall
5−6 | Høyt turtall

Verdiene i tabellen er omtrentlige verdier. Det nødvendige turtallet avhenger av emnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg frem for å finne fram til dette.

Materiale | Fresdiameter [mm] | Innstillingshjulets posisjon
--- | --- | ---
Hardt tre (bøk) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Mykt tre (furu) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Sponplater | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plast | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminium | 4–15 16–40 | 1–2 1

Etter langvarig arbeid med lavt turtall bør du avkjøle elektroverktøyet ved å la det gå på tomgang med maksimalt turtall i ca. 3 minutter.

##

Still inn fresedybden før du slår på elektroverktøyet.

For å slå på elektroverktøyet trykker du lett på låseknappen for på-/av-bryteren (20), og deretter trykker du på på-/av-bryteren (19) og holder den inne.

For å låse elektroverktøyet slår du på elektroverktøyet og trykker på låseknappen for på-/av-bryteren (20). Slipp først på-/av-bryteren (19) og deretter låseknappen for på-/av-bryteren (20).

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (19). Hvis den er låst med låseknappen (20), trykker du kort på av/på-bryteren (19) og slipper den.

##

Konstantelektronikken holder turtallet så å si konstant under tomgang og last og sikrer jevn effekt.

##

Den elektroniske mykstarten begrenser dreiemomentet når verktøyet slås på og forlenger motorens levetid.