# 분진 및 톱밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.
떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다‌. 석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업할 수 있습니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오‌.

- 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

##

공구 연동 어댑터 (23) 는 호스 연결부를 앞쪽이나 뒤쪽으로 향하게 해서 장착할 수 있습니다.

가이드 부싱 어댑터 (34) 를 장착한 상태에서 공구 연동 어댑터 (23) 가 잠금 해제 레버 (36) 에 닿지 않도록 가이드 부싱 어댑터를 180° 회전하여 장착해야 할 수 있습니다.

공구 연동 어댑터 (23) 를 2개의 널링 나사 (24) 를 사용해서 베이스 플레이트 (5) 에 고정하십시오.

완벽한 집진 효과를 보장하려면 주기적으로 흡입 어댑터 (23) 를 청소해야 합니다.

##

공구 연동 어댑터 (26) 는 호스 연결부를 앞쪽이나 뒤쪽으로 향하게 해서 장착할 수 있습니다.

가이드 부싱 어댑터 (34) 가 장착된 상태에서 공구 연동 어댑터 (26) 를 2개의 널링 나사 (24) 를 사용해서 베이스 플레이트 (5) 에 고정하십시오. 가이드 부싱 어댑터 (34) 가 없는 경우, 먼저 그림과 같이 중간 링 (27) 을 공구 연동 어댑터 (26) 에 조립하십시오.

##

흡입 호스(Ø 35 mm) (25) (액세서리)를 장착된 공구 연동 어댑터에 끼우십시오. 흡입 호스 (25) 를 청소기(액세서리)에 연결하십시오.

전동공구는 리모컨이 있는 Bosch 다용도 청소기 소켓에 바로 연결할 수 있습니다. 이 경우 전동공구의 스위치를 켜면 자동으로 작동이 됩니다.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.