# Datos técnicos

## América Latina

Fresadora de superficie |  | GOF 20-12 | GOF 20-12
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 F27 2G0‎ | ‎3 601 F27 2E0‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2000 | 2000
Tensión nominal | V | 127 | 220
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 10000–25000 | 10000–25000
Preselección de revoluciones |  | ● | ●
Electrónica constante |  | ● | ●
Conexión para la aspiración de polvo |  | ● | ●
Pinzas de sujeción compatibles | mm pulgadas | 8–12 ¼–½ | 8–12 ¼–½
Carrera de la cesta de fresado | mm | 80 | 80
PesoA) | kg | 6,3 | 6,3
Clase de protección |  | / II | / II

A)

  Sin cable de conexión de alimentación

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Europa

Fresadora de superficie |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2000
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 10000–25000
Preselección de revoluciones |  | ●
Electrónica constante |  | ●
Conexión para la aspiración de polvo |  | ●
Pinzas de sujeción compatibles | mm pulgadas | 8–12 ¼–½
Carrera de la cesta de fresado | mm | 80
PesoA) | kg | 6,3
Clase de protección |  | / II

A)

  Sin cable de conexión de alimentación

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.