# 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

##

吸尘适配接头(23)可以通过软管接头向前或向后安装。

针对已装入的仿形套适配接头(34)，可能需要将仿形套适配接头旋转180度后安装，确保吸尘适配接头(23)不接触解锁杆(36)。

用2个滚花螺栓(24)将吸尘适配接头(23)固定到底板(5)上。

为确保最佳的集尘效果，必须定期清洁吸尘适配接头(23)。

##

吸尘适配接头(26)可以通过软管接头向前或向后安装。

装入仿形套适配接头(34)后，用2个滚花螺栓(24)将吸尘适配接头(26)固定到底板(5)上。不使用仿形套适配接头(34)时，请先将中间环(27)如图所示安装在吸尘适配接头(26)。

##

将吸尘软管（直径35 毫米）(25)（附件）插到已安装的吸尘适配接头上。将吸尘软管(25)与吸尘器（附件）连接。

电动工具可直接连接到带远程启动功能的Bosch通用吸尘器的电源插座上。开动电动工具时吸尘器会跟着启动。

根据工件的物料选择合适的吸尘器。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘器。