# Ustawianie głębokości frezowania (zob. rys. E)

Ustawianie głębokości frezowania dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Aby zgrubnie ustawić głębokość frezowania, należy postępować w następujący sposób:

- Elektronarzędzie z zamocowanym frezem postawić na obrabianym przedmiocie.
- Ogranicznik schodkowy (8) ustawić w najniższym położeniu; ogranicznik schodkowy musi zaskoczyć w wyczuwalny sposób.
- Poluzować śrubę motylkową na ograniczniku głębokości (9) na tyle, aby ogranicznikiem głębokości (14) można było swobodnie przemieszczać.
- Przesunąć dźwignię ustalającą blokady głębokości frezowania (12) w kierunku ➊ i prowadzić frezarkę górnowrzecionową powoli w dół, aż frez (18) dotknie powierzchni obrabianego elementu. Zwolnić dźwignię ustalającą blokady głębokości frezowania (12), aby zablokować głębokość frezowania. Dźwignię ustalającą blokady głębokości frezowania (12) można ew. przesunąć w kierunku ➋, aby zagwarantować jej zablokowanie.
- Docisnąć ogranicznik głębokości (14) do dołu, aby oparł się na ograniczniku schodkowym (8). Przełącznik suwakowy ze wskaźnikiem (10) ustawić w pozycji 0 na skali głębokości frezowania (13).
- Ogranicznik głębokości (14) ustawić na żądaną głębokość frezowania i dokręcić śrubę motylkową na ograniczniku głębokości (9). Należy zwrócić uwagę, aby nie przestawiać już przełącznika suwakowego ze wskaźnikiem (10).
- Przesunąć dźwignię ustalającą blokady głębokości frezowania (12) w kierunku ➊ i prowadzić frezarkę górnowrzecionową w górę, aż osiągnie najwyższą pozycję.

Przy większych głębokościach frezowania zalecane jest prowadzenie obróbki w kilku przejściach, za każdym razem z mniejszym ubytkiem. Za pomocą ogranicznika schodkowego (8) można podzielić proces frezowania na kilka stopni. Należy w tym celu ustawić żądaną głębokość frezowania z najniższym stopniem ogranicznika schodkowego i wybrać dla pierwszych etapów obróbki wyższe stopnie.

Po wykonaniu frezowania próbnego można dokładniej ustawić głębokość frezowania, obracając pokrętło (16) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby powiększyć głębokość frezowania, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głębokość frezowania. Orientację ułatwia skala (15). Jeden obrót odpowiada zmianie nastawy o 1,5 mm, każda z kresek na górnej krawędzi skali (15) odpowiada zmianie nastawy o 0,1 mm. Maksymalny zakres regulacji wynosi ±16 mm.