# 调整铣削深度（参见插图E）

关闭电动工具之后才可以调整铣深。

遵循以下的步骤初步调整铣深：

- 把已经装好铣刀的电动工具放在要加工的工件上。
- 将档位限制器(8)调到最低档，可感到档位限制器卡止。
- 松开限深器上的翼形螺栓(9)，以便让限深器(14)可以自由移动。
- 朝➊方向按压铣削深度锁定装置夹紧杆(12)，将木铣缓慢向下拉，直至铣刀(18)接触到工件表面。再次松开铣削深度锁定装置夹紧杆(12)，以便固定该浸入深度。必要时朝➋方向按压铣削深度锁定装置夹紧杆(12)，以便将其最终固定。
- 向下按压限深器(14)，直至其套在档位限制器(8)上。将带索引标记的滑动调节器(10)调至铣深刻度尺(13)上的位置0。
- 将限深器(14)调至所需的铣削深度，然后拧紧限深器上的翼形螺栓(9)。注意不要再调节带索引标记的滑动调节器(10)。
- 朝➊方向按压铣削深度锁定装置夹紧杆(12)，然后将木铣拉到最上端的位置。

针对较大的铣削深度，应通过较少的切屑加工进行多次加工过程。您可以借助档位限制器(8)将铣削过程分成多个档位。通过档位限制器的最小档位调节所需铣削深度，首次加工时请先选择最高档位。

试铣削过程后，可以通过旋转旋钮(16)将铣削深度精确调至所需尺寸；顺时针旋转以增加铣削深度，逆时针旋转则缩小铣削深度。刻度(15)用于定位。每转动一圈就改变1.5毫米的调节行程，刻度上边缘上的每一个刻度线(15)对应0.1毫米的调节行程变化。最大调节行程为±16毫米。