# Aspirarea prafului/aşchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de mate‌riale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau inspi‌rarea acestor pulberi poate provoca reacţii a‌lergice şi/sau îmbolnăvirile căilor respira‌torii ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materialele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

- Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului adecvată pentru materialul prelucrat.
- Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
- Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie a respiraţiei având clasa de filtrare P2.

Respectaţi prescripţiile din ţara dumnea‌voastră referitoare la materialele de pre‌lucrat.

- Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

##

Adaptorul de aspirare (23) poate fi montat cu racordul pentru furtun orientat spre înainte sau spre înapoi.

Atunci când adaptorul inelului de copiere (34) este introdus, poate fi necesar să-l montezi rotindu-l la 180°, astfel încât adaptorul de aspirare (23) să nu atingă pârghia de deblocare (36).

Fixează adaptorul de aspirare (23) cu cele 2 şuruburi cu cap striat (24) pe placa de bază (5).

Pentru asigurarea unei aspirări optime, adaptorul de aspirare (23) trebuie curăţat cu regularitate.

##

Adaptorul de aspirare (26) poate fi montat cu racordul pentru furtun orientat spre înainte sau spre înapoi.

Cu adaptorul inelului de copiere (34) introdus, fixează adaptorul de aspirare (26) cu cele 2 şuruburi cu cap striat (24) pe placa de bază (5). În cazul utilizărilor fără adaptor al inelului de copiere (34), montează în prealabil inelul intermediar (27) pe adaptorul de aspirare (26), conform imaginii.

##

Montează un furtun de aspirare (Ø 35 mm) (25) (accesoriu) pe adaptorul de aspirare montat. Racordează furtunul de aspirare (25) la un aspirator (accesoriu).

Scula electrică poate fi racordată direct la fişa unui Bosch aspirator universal cu un sistem de pornire de la distanţă. Acesta porneşte automat în momentul pornirii sculei electrice.

Aspiratorul trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator special.