# 루터 비트 끼우기(그림 A 참조)

- 루터 비트를 끼우거나 교환할 때 보호장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

사용하는 용도에 따라 다양한 크기와 품질의 루터 비트를 사용할 수 있습니다.

고성능 고속도강(HSS) 소재의 루터 비트는 연목 및 플라스틱과 같은 부드러운 소재 가공에 적합합니다.

카바이드(초경) 팁 루터 비트는 특히 경목 및 알루미늄과 같이 딱딱한 연마성 소재 가공에 적합합니다.

보쉬 전문 대리점에서 다양한 보쉬 액세서리 프로그램의 순정 루터 비트를 구매할 수 있습니다.

하자가 없는 깨끗한 루터 비트를 끼우십시오.

가능하면 섕크 직경이 12 mm인 루터 비트를 사용하십시오.

루터 비트 모터가 플런지 유닛/복사 장치에 장착되어 있을 때 루터 비트를 교환할 수 있습니다. 그러나 루터 비트 모터를 제거한 상태에서 공구를 교환하는 것이 좋습니다.

- 플런지 유닛/복사 장치에서 루터 비트 모터를 빼내십시오.
- 스핀들 잠금 버튼 (2) (➊)을 누른 후 누른 상태를 유지하십시오. 필요한 경우 잠금 장치가 맞물려 고정될 때까지 스핀들을 돌리십시오.
  스핀들 잠금 버튼 (2) 은 정지 상태에서만 조작하십시오.
- 또는 보조 양구 스패너를 사용하여 스핀들을 고정할 수도 있습니다.
- 콜렛 너트 (22) 를 양구 스패너 (21)(렌치 사이즈 17 mm 및 24 mm)를 이용하여 시계 반대 방향(➋)으로 돌려서 푸십시오.
- 콜렛 안으로 루터 비트를 밀어 넣으십시오. 루터 비트 섕크는 최소 20 mm 이상 콜렛 안으로 밀어 넣어야 합니다.
- 콜렛 너트 (22) 를 양구 스패너 (21)(렌치 사이즈 17 mm 및 24 mm)를 이용하여 시계 방향으로 돌려 조이십시오. 스핀들 잠금 버튼 (2) 에서 손을 떼거나 보조 양구 스패너를 제거하십시오.

- 가이드 부싱이 장착되지 않은 상태에서는 직경이 50 mm 이상인 루터 비트를 끼우지 마십시오. 이러한 루터 비트는 베이스 플레이트에 맞지 않습니다.

- 루터 비트가 장착되어 있지 않은 경우에는 유니언 너트로 콜릿을 조여서는 절대 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 콜릿이 손상될 수 있습니다.