# Technische Daten

Oberfräse |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 10000-25000
Drehzahlvorwahl |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Anschluss für Staubabsaugung |  | ●
Kompatible Spannzangen | mm inch | 8–12 ¼–½
Fräskorbhub | mm | 80
GewichtA) | kg | 6,3
Schutzklasse |  | / II

A)

  Ohne Netzanschlussleitung

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.