# Teknik veriler

Dik freze |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Giriş gücü | W | 2000
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 10000–25000
Hız ön seçimi |  | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ●
Toz emme sistemi bağlantısı |  | ●
Uyumlu pensetler | mm inç | 8–12 ¼–½
Freze gövdesi stroku | mm | 80
AğırlıkA) | kg | 6,3
Koruma sınıfı |  | / II

A)

  Elektrik fişi olmadan

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.