# Ajustar profundidade de fresagem (ver figura E)

O ajuste da profundidade de fresagem só pode ser feito com a ferramenta elétrica desligada.

Para o ajuste aproximado, proceda da seguinte maneira:

- Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada.
- Ajuste o limitador escalonado (8) para o nível mais baixo; o limitador escalonado engata de forma percetível.
- Solte o parafuso serrilhado no batente de profundidade (9), para que seja possível mover o batente de profundidade (14) livremente.
- Prima a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➊ e desloque a tupia lentamente para baixo, até que fresa (18) toque na superfície da peça. Solte novamente a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12), para fixar esta profundidade de imersão. Se necessário, pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➋, para a fixar definitivamente.
- Pressione o batente de profundidade (14) para baixo, até que assente sobre o limitador escalonado (8). Coloque a corrediça com a marca de indexação (10) na posição 0 da escala de profundidades de fresagem (13).
- Coloque o batente de profundidade (14) na profundidade de fresagem desejada e aperte o parafuso de orelhas no batente de profundidade (9). Certifique-se de que a corrediça com a marca de indexação (10) não é reajustada.
- Pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (12) no sentido de rotação ➊ e desloque a tupia para a posição superior.

No caso de profundidades de fresagem maiores, deve efetuar vários passos de processamento com respetivamente menos remoção de aparas. Com a ajuda do limitador escalonado (8) pode dividir o processo de fresagem em vários níveis. Para tal ajuste a profundidade de fresagem desejada para o nível mais baixo do limitador escalonado e selecione para os primeiros passos de processamento níveis mais altos no início.

Depois de uma fresagem de teste, pode ajustar-se a profundidade de fresagem de forma precisa, rodando o botão giratório (16) para a medida desejada; rode para a direita para aumentar a profundidade de fresagem e rode para a esquerda para diminuir. A escala (15) serve de orientação. Uma volta corresponde a um curso de deslocamento de 1,5 mm, uma das marcas de divisão na margem superior da escala (15) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de aprox. 0,1 mm. O curso de deslocamento máximo é de ±16 mm.