# Ставање во употреба

##

Со вртливото копче на бројот на вртежи (17) може да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот.

1−2 | Низок број на вртежи
3−4 | Среден број на вртежи
5−6 | Висок број на вртежи

Прикажаните вредности во табелата се референтни вредности. Неопходниот број на вртежи зависи од материјалот и работните услови и може да се одреди при практична примена.

Материјал | Дијаметар на глодалката [mm] | Позиција на вртливото копче за подесување
--- | --- | ---
Цврсто дрво (бука) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Меко дрво (бор) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Иверки | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Пластика | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Алуминиум | 4–15 16–40 | 1–2 1

По подолго работење со мал број на вртежи, за да го оладите електричниот алат оставете го да се врти во празен од околу 3 минути со максимален број на вртежи.

##

Пред вклучувањето, поставете ја длабочината на глодање.

За вклучување на електричниот алат кратко притиснете го копчето за заклучување и отклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување (20), потоа притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19) и задржете го.

За заклучување на електричниот алат, вклучете го електричниот алат и притиснете го копчето за заклучување и отклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување (20). Прво отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19) потоа притиснете го копчето за заклучување и отклучување за прекинувачот за вклучување/исклучување (20).

За да го исклучите, електричниот алат, ослободете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19) одн. доколку тој е блокиран со копчето за фиксирање (20) кратко притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19) и потоа отпуштете го.

##

Константната електроника држи постојан број на вртежи при празен од и оптоварување и овозможува иста постојана јачина при работењето.

##

Електронскиот фин старт го ограничува вртежниот момент при вклучување и го зголемува рокот на траење на моторот.