# Nastavenie hĺbky frézovania (pozri obrázok E)

Nastavenie hĺbky frézovania sa smie vykonávať len vtedy, keď je elektrické náradie vypnuté.

Pri približnom nastavení hĺbky frézovania postupujeme nasledovne:

- Priložte elektrické náradie s namontovaným frézovacím nástrojom na obrobok, ktorý budete obrábať.
- Nastavte stupňový doraz (8) na najnižší stupeň; stupňový doraz citeľne zapadne.
- Povoľte krídlovú skrutku na hĺbkovom doraze (9), aby bol hĺbkový doraz (14) voľne pohyblivý.
- Zatlačte upínaciu páčku aretácie hĺbky frézovania (12) v smere otáčania ➊ a veďte hornú frézu pomaly smerom nadol, kým sa frézovací nástroj (18) nedotkne povrchu obrobku. Opäť uvoľnite upínaciu páčku aretácie hĺbky frézovania (12), aby ste túto hĺbku zanorenia zafixovali. V prípade potreby potlačte upínaciu páčku aretácie hĺbky frézovania (12) v smere otáčania ➋, aby ste ju definitívne zafixovali.
- Tlačte hĺbkový doraz (14) nadol, kým nesedí na stupňovom doraze (8). Nastavte posúvač s indexovou značkou (10) na pozíciu 0 na stupnici pre hĺbku frézovania (13).
- Nastavte hĺbkový doraz (14) na želanú hĺbku frézovania a utiahnite krídlovú skrutku na hĺbkovom doraze (9). Dávajte pozor na to, aby ste posúvač s indexovou značkou (10) už neprestavili.
- Zatlačte upínaciu páčku aretácie hĺbky frézovania (12) v smere otáčania ➊ a veďte hornú frézu do najvyššej pozície.

Ak je potrebná väčšia frézovacia hĺbka, mali by ste vykonať viacero pracovných krokov s menším úberom triesky. Pomocou stupňového dorazu (8) môžete frézovanie rozdeliť na viac stupňov. Nastavte na tento účel požadovanú frézovaciu hĺbku s najnižším stupňom stupňového dorazu a pre prvé pracovné kroky zvoľte najprv vyššie stupne.

Po skúšobnom frézovaní môžete otáčaním otočného gombíka (16) nastaviť hĺbku frézovania presne na želaný rozmer; na zväčšenie hĺbky frézovania otáčajte v smere hodinových ručičiek, na zmenšenie hĺbky frézovania otáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Stupnica (15) pritom slúži na orientáciu. Jedna otáčka zodpovedá dráhe prestavenia 1,5 mm, jeden dielik na hornom okraji stupnice (15) zodpovedá zmene dráhy prestavenia o 0,1 mm. Maximálna dráha prestavenia je ±16 mm.