# مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.
گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان زا هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزبست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

- از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

##

آداپتور دستگاه مکش (23) را می توان با اتصال شیلنگ به جلو یا عقب نصب کرد.

هنگام نصب آداپتور شابلون کپی کاری (34)، باید آداپتور شابلون کپی کاری را حدود ‎180°‎ چرخانده و نصب کنید تا از این طریق آداپتور مکش (23) با اهرم آزادسازی (36) تماس پیدا نکند.

آداپتور دستگاه مکش (23) را با 2 پیچ آج دار (24) روی صفحه پایه (5) تثبیت کنید.

برای تضمین مکش بهینه باید آداپتور مکش (23) بطور مرتب تمیز شود.

##

آداپتور دستگاه مکش (26) را می توان با اتصال شیلنگ به جلو یا عقب نصب کرد.

هنگام نصب آداپتور شابلون کپی کاری (34)، آداپتور مکش (26) را با 2 پیچ آج دار (24) به صفحه پایه (5) متصل کنید. در صورت استفاده بدون آداپتور شابلون کپی کاری (34)، قبل از آن واشر میانی (27) را روی آداپتور مکش (26) مانند تصویر نصب کنید.

##

شیلنگ مکش ‎(قطر ‎35 mm‏)‎ ‎(25)‎ ‎(متعلقات)‎ را روی آداپتور مکش نصب شده، وارد کنید. شیلنگ مکش (25) را به یک دستگاه مکنده گرد و غبار متصل کنید (متعلقات).

ابزار برقی می‌تواند بطور مستقیم به پریز یک مکنده چند منظوره Bosch با سیستم فعال‌سازی از راه دور متصل شود. با روشن کردن ابزار برقی، دستگاه مکنده متصل شده نیز بطور اتوماتیک روشن می شود.

دستگاه مکنده باید برای جنس قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضر و سرطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.