# Lắp máy phay (xem Hình A)

- Để lắp hay thay mũi phay, xin khuyến nghị nên mang găng bảo vệ tay.

Tùy theo mục đích ứng dụng, hầu hết các loại mũi phay khác nhau về kiểu dáng và chất lượng hiện đều có bán ở thị trường.

Máy phay làm từ thép siêu tốc hiệu suất cao (HSS) phù hợp để gia công vật liệu mềm ví dụ như gỗ mềm và nhựa.

Các máy phay có lưỡi cắt kim loại cứng (HM) đặc biệt phù hợp với vật liệu cứng và mài mòn như gỗ cứng và nhôm.

Bạn có thể mua được các loại mũi phay chính hãng trong chương trình phụ kiện tổng quát của Bosch ở cửa hàng chuyên ngành.

Chỉ sử dụng mũi phay sạch và có tình trạng hoàn hảo.

Sử dụng máy phay với đường kính trục 12 mm hết mức có thể.

Bạn có thể thay đổi máy phay nếu động cơ phay được lắp vào thiết bị nhúng/thiết bị sao chép. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nên thay đổi dụng cụ sau khi đã tháo bỏ động cơ phay.

- Tháo động cơ phay ra khỏi thiết bị nhúng/thiết bị sao chép.
- Nhấn nút khóa trục (2) (➊) và giữ chặt. Nếu cần, hãy xoay trục một chút bằng tay cho đến khi khóa khớp vào vị trí.
  Chỉ nhấn nút khóa trục (2) khi đứng yên.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể khóa trục chính bằng chìa vặn hình dĩa bổ sung.
- Nới lỏng đai ốc mũ (22) bằng chìa vặn hình dĩa (21) (kích thước đặt chìa vặn 17 mm và 24 mm) bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ (➋).
- Lắp mũi phay vào trong cổ góp. Trục máy phay phải được đẩy ít nhất 20 mm vào vành kẹp.
- Siết chặt đai ốc mũ (22) bằng chìa vặn hình đĩa (21) (kích thước đặt chìa vặn 17 mm và 24 mm) bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Hãy nhả nút khóa trục chính (2) hoặc tháo chìa vặn hình đĩa bổ sung.

- Không dùng máy phay với đường kính lớn hơn 50 mm mà không lắp bạc dẫn hướng. Những loại mũi phay như thế không phù hợp đối với chân đế.

- Không siết chặt cổ góp với đai ốc mũ, nếu máy phay chưa được lắp. Nếu không, cổ góp có thể bị hỏng.